석면건축물의 평가 및 조치 방법

[시행 2012.4.29] [환경부고시 제2012-82호, 2012.4.27, 제정]

석면건축물의 평가 및 조치 방법

법제처	- / -	국가법령정보센터

환경부(고객지원센터), 1577-8866

1. 평가방법

가. 「석면건축물의 위해성 평가 방법」(환경부고시 제2012-81호)의 평가방법 및 기준을 따르되, “2. 물리적 평가”의 “다. 석면 함유량” 항목은 생략하고 최근의 석면조사기관의 평가 결과를 그대로 인용할 수 있다.

나. 개별 석면건축자재별로 평가점수를 매기며, 각 항목의 평가점수를 모두 합한 점수가 해당 석면건축자재의 평가점수가 된다.

2. 조치방법

가. 일반

나. 건축물소유주는 위해성 등급 “중간” 이상인 석면건축자재가 있는 장소에 다음의 표시를 이용자가 쉽게 확인할 수 있도록 경고문을 게시 또는 부착하여야 한다.

<석면건축자재 경고 표시>

주) 1.크기는 가로 14.5센티미터, 세로 4센티미터 이상

2.글자는 노랑 바탕에 흑색, 다만 “경고”, “석면”, “접근 및 접촉” 글자는 적색

부칙  <제2012-82호, 2012.4.27>

이 고시는 2012년 4월 29일부터 시행한다.