Topic : ☑ 대기환경 ☐ 수질환경 ☐ 실내환경 ☐ 산업보건 ☐ 환경독성 ☐ 환경위생 ☐ 건강영향 ☐ 노출 및 위해도평가

석면건축물 석면해체제거에 따른 비산석면 발생에 관한 연구

Airborne Asbestos released from Asbestos Containing Materials Abatement Site

Estimation of p김지성, 임기교, 김창규, 강미혜, 정숙녀, 하광태, 정종흡, 어수미, 신용승

서울특별시 보건환경연구원 생활환경연구부

(발표자 : kjs0102@seoul.go.kr)

[서론] 석면은 폐암 등을 유발하는 인체에 유해한 물질로, 2009년 이후 국내에서는 석면함유제품 사용이 금지되었다. 석면은 생활환경 주변에 주로 석면건축자재의 형태로 존재하고 있으며, 평상시에도 석면건축자재 파손 등에 의해 비산이 가능하지만, 엄격하지 못한 석면건축물 석면해체제거 과정 중에서도 충분히 외부로 비산될 수 있다.

[연구방법] 2016년부터 2019년 1월까지 재건축, 재개발을 대상으로 하는 석면해체제거 작업장 주변의 공기 중 시료를 환경부고시 제2012-79호에 따라 채취하였다. 분석은 ‘실내공기 중 석면  섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’에 따라 위상차현미경을 이용하여 실시하였다.

[연구결과 및 고찰] 채취 시료 중 검출한계 미만인 공기 중 시료는 Point source(석면자재를 직접다루는 지점) 53%, Surrounding(부지경계 및 거주자주거지역) 84%로 나타났으며, 석면이 없는 것으로 간주하였다. 나머지 측정결과를 바탕으로 분석한 결과, Point Source에서 검출된 석면섬유의 평균농도는 0.0047 fiber/cc (0.0022-0.0383), Surrounding은 0.0032 fiber/cc(0.0022-0.0091) 그리고 Background는 0.0027 fiber/cc (0.0022-0.0047)로 나타났다.

Fig.1. No detection rate in PCM analysis(left) and Asbestos airborne concentration for sampled site(right)

[결론] 본 연구에서는 최근 석면해체제거가 빈번한 재건축, 재개발 현장을 대상으로 석면해체제거 작업 시, 작업장 주변에서 비산되는 석면의 농도현황에 대해 보고하고자 하였다. 1차적으로 해체제거 사업장의 관리소홀로 인해 석면이 유출될 수 있는 것으로 나타났지만, 배경농도를 참고하였을 때, 사업부지경계에 이르게 되는 비산석면의 농도는 극히 낮은 것으로 나타났다.

[참고문헌] Lee JH, Lee SH, Kim JY, Kim JH, Chung SN, Kim JN, Kim IS, Eo SM, Jung K, Lee JS, Koo JY. A Study on Characteristics of Airborne Asbestos Concentrations at Demolition Sites and Surrounding Areas of Asbestos Containing Buildings in Seoul. J, Kor. Soc, Environ. Eng. 2014; 36(6) : 434-441.