석면함유 시설물 현황

○ 기후환경본부 평가 자료

연번	시설물명	석면함유 면적(㎡)	위해성 평가결과 (2018년)	건축년도	건물연면적 (㎡)
1	성북2가압장	9.33	낮음	1985	288
2	보광가압장	2.44	낮음	1972	100.97
3	거마가압장	25	낮음	1981	371.21
4	오금배수지	1.5	낮음	1986	560.6
5	경내가압장	48.85	낮음	1998	195.14
6	낙산가압장	12.36	낮음	1973	122.31
7	미아가압장	280	낮음	1980	539.48
8	수유가압장	372.58	낮음	1992	495
9	우이가압장	4.62	낮음	1983	181
10	봉천가압장	27	낮음	1996	626.44
11	독산배수지	27.2	낮음	1998	268.42
12	법원가압장	113.8	낮음	1989	132
13	공릉동배수지	96	낮음	1998	96
14	쌍문2동가압장	28.86	낮음	1987	119.64
15	노량진배수지	413	낮음	2001	1736.94
16	상도3가압장	26.31	낮음	1995	352
17	만리배수지 (경비실)	39.59	낮음	1985	88.08
18	대흥가압장 (폐쇄)	63.84	낮음	1979	180.07

○ 정비예산 (개략공사비)

시설물명		석면함유 면적(㎡)	정비예산 (천원)	정비년도 (예정)
계 (17개소)		1,539.44
중부 (4개소)	소계	72.98
	성북2가압장	9.33
	보광가압장	2.44
	경내가압장	48.85
	낙산가압장	12.36
서부 (1개소)	소계	39.59
	만리배수지 (경비실)	39.59
	대흥가압장 (폐쇄·철거)	63.84
북부 (5개소)	소계	782.06
	공릉동배수지	96
	미아가압장	280
	수유가압장	372.58
	우이가압장	4.62
	쌍문2동가압장	28.86
남부 (5개소)	소계	607.31
	노량진배수지 (송수펌프)	413
	봉천가압장	27
	독산배수지	27.2
	법원가압장	113.8
	상도3가압장	26.31
강동 (2개소)	소계	37.5
	오금배수지	1.5
	거마가압장	25