「9호선 석촌 환승역 건설공사관련」

석촌역(8호선) 기능실 공간 조성 요구(안)

□ 추진근거

○ 9호선 석촌 환승역 건설공사로 임시 이전 설치되었던 8호선 석촌역 일부 기능실을 원상복구(서울시 도시기반시설본부) 함에 있어,

○ 산업안전보건법 준수 및 서울시의「청소근로환경시설 가이드라인」을 준용하여 보다 쾌적한 청소근로자의 근로환경을 제공함으로써 원활한 청소업무 수행 및 청소근로자의 권익보호 필요

※ 기능실(5개) 면적은 관련기관 및 부서 간 협의 완료(’18.4월)

□ 그동안 진행경과(첨부1 참조)

구 분	기 협의(합의) 사항	비고
○ 원 설 계 (당 초)	□면적설계 - 자재창고:20.32㎡[(3.30m×7.25m)-(1.98m×1.81m)] - 용역창고:21.17㎡(2.92m×7.25m) - 용역실 :28.24㎡(3.895m×7.25m) - 상업공간:56.46㎡(7.787m×7.25m) □출입문 : 각 기능실 별 1개, 대합실 방향
○ 1차 변경 (’17.12월 이전)	□원설계 면적과 동일 □출입문 위치 변경(기존덕트로 출입문 설치불가) - 용역창고 출입문 → 용역실 내부로 변경 - 상업공간 출입문 →1,2번 출입구쪽으로 변경
○ 2차 변경 (’18.1~4월)	□당초 상업공간을 축소하여 상업공간과 청소폐기물 창고 공간으로 분리 - 상업공간:35.53㎡(4.90m×7.25m) - 신설공간:19.19㎡(2.647m×7.25m) □청소폐기물 창고출입문 별도 설치 □공조시설을 연계하여 각 기능실의 환기설비 설치	市건설본부 해당부서간 협의(확정)

□ 각 기능실별 공간조성 요구(안)(첨부2 참조)

구 분	당 초 (2차 변경)	요 구 (안)
자재창고	∘면적: 20.32㎡ [(3.30m×7.25m)-(1.98m×1.81m) ∘환기설비 설치	-
용역창고	∘면적: 21.17㎡ (2.92m×7.25m) ∘환기설비 설치	∘용역창고 축소 및 샤워장(세면/세탁실 포함) 신설 - 용역창고: 11.71㎡(2.92m×4.01m) - 샤 워 장: 8.76㎡(2.92m×3.00m) ‧샤워장 출입문 별도 설치 ‧샤워장(샤워꼭지 2개)과 세면/세탁실(락카 2개) 분리 설치
용 역 실	∘면적: 28.24㎡ (3.895m×7.25m) ∘환기설비 설치	∘침상(바닥: 온수순환판넬) 설치 ∘에어컨 설치 ∘다목적 수납함(전자렌지 등) 설치 ∘싱크대 설치 ∘신발장 설치 ※ 개인사물함/옷장은 종전 시설 사용
창 고 (폐기물)	∘면적: 19.19㎡ (2.647m×7.25m) ∘환기설비 설치	∘바닥은 불연재로 설치
상업공간	∘면적: 35.53㎡ (4.90m×7.25m)	-

※ 관련근거 : 市「청소근로환경시설 가이드라인」

※ 오‧폐수 배관 설치방안 검토 필요

□ 공간조성 요구 사유

○ 9호선 건설공사로 일부 기능실을 임시로 이전 설치하여 사용하고 있는 상황으로 삼성물산이 별도 장소에 원상복구(신설 설치)해야 하는 상황임.

○ 화장실 청소 등 청소근로자의 청소방법 등을 감안하면, 원상복구 시 샤워시설 등 휴게시설을 완비해 줄 필요가 있음.

○ 산업안전보건법 등 관련법령 및 市「청소근로환경시설 가이드라인」에 의하면 청소근로자에게 샤워실 등 휴게시설을 설치해 주도록 되어 있음.

○ 잠실서비스안전센터 8개역 중 5개역이 이미 샤워시설이 설치(63%)되어 있으며, 특히, 잠실역과 몽촌토성역은 롯데건설에서, 가락시장역은 3호선 연장선관련 건설업체에서 설치 해 준 사례가 있음.

첨 부 : 1. 석촌역(8호선) 기능실 공간조성 진행경과 1부.

2. 석촌역(8호선) 기능실 공간조성 요구 도면 1부.

3. 서울특별시 청소근로환경시설 가이드라인(별도송부) 1부.  끝.

< 첨부 1 >

석촌역(8호선) 기능실 공간조성 진행경과

< 첨부 2 >

석촌역(8호선) 기능실 공간조성 요구 도면

샤워실등

- 용역창고: 11.71㎡(2.92m×4.01m)

- 샤 워 장:   8.76㎡(2.92m×3.00m)