품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사                      점검일 : 2016. 06. 14 ~ 06. 15

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진, 계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진 계획)을 목표별로 수립하고 그 추진실적을 관리하기 바람. ◦ 현장내에 품질방침과 목표를 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업할 수 있도록 하기 바람.(입간판 설치 등)	시정 검토
3. 책임및 권한	․ 조직편성 및 적정인력 배치 ․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무분장 대직관계가 누락되어 있고 최종결재자 (현장소장)의 승인결재도 누락되어 있으니 결재라인 추가 하여 조치하기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식별, 보관,주기적인점검 실시여부	◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 월별 계획물량과 실적물량을 관리하기 바람. (월별계획 / 실적없음)	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 수방계획서 외부 비상연락망에 강동구청재해대책본부, 한전을 추가로 등재하기 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 균열관리대장 작성 시 보수현황은 보수규모, 보수방법, 보수업체, 보수금액 등을 상세히 작성하여 대장관리 하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 3K100 사면 시점부 사면 보호공 녹생토 미 시공 부분에 대하여 추가 보완조치 바람. ◦ 3K600 사면부 전면에 방치된 토공부분은 우기 전까지 원활히 표면수 처리가 될 수 있도록 U형 측구설치 및 토공 정리 바람. ◦ 기 시공된 빗물받이 내부에 침전된 침전물 우기 전까지 제거하기 바람. ◦ 1K600 재건축 APT 구간 내 샘터길 사면부 보호조치 및 우기시 침수로 인한 안전사고 발생될 수 있으므로 원활한 배수가 될 수 있도록 배수로 설치하시기 바랍. ◦ (권장사항) 자전거도로 포장 구간 내 미끄럼방지포장부분 거북등균열 및 포장 부 손상부분에 대하여 준공 전까지 전면 보수조치 바람.(이섬범위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “선사로~고덕지구간 도로확장공사”의 시공자인 (주)대저건설과 감리자인 한국건설관리공사측에서

제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.