선제적 소방안전대책 추진을 위한 아이디어

□ 현실태(화재취약지역 또는 대상 등)

○ 마곡지구 대형공사장

- 현재 건설중인 합정지구 대형공사장이 많고 공사장 내 미세            분진 및 가연성 물질들이 많아 언제든지 대형 화재로 번질 위험성이        매우크기 때문에 화재발생시 신속하게 진압하여 피해를 최소화 하기        위함임

□ 문제점

○ 합정지구 공사장은 화재요인이 많이 내재 되어 있음

- 합정지구내 가연성 문질이 산재되어 있어 화재에 취약함

○ 용접 작업이 많고 안전수칙 미준수에 따른 화재발생이

빈번함

- 공사장내 용접 작업이 많아 화재발생요인이 많으며 공사장 인부들의 안전수칙 미준수로 화재발생이 많음

○ 화재시 대형화재로 번질 위험성이 매우큼

- 대형공사장내 미세분진 및 가연성 물질들이 많아 초기화재 실패시

급속하게 대형화재로 번질 위험성이 매우큼

□ 개선방안(제도, 장비 등)

○ 공사장 책임자와의 핫라인 설치

- 매일 공사작전 공사장 총책임 안전관리자와 통화로 안전관리 독려

○ 대형공사장의 경우 공사인력을 활용한 자위소방대 편성 적극유도

- 공사장 특성상 가연성 물질들이 많아 대형화재로 번질 위험성이 크게        내재되어 있어 화재시 초기에 즉시 진압할수 있도록 공사장 인부들로        편성된 자위소방대 설치를 적극 독려함