설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			구로구 건축과-27943			담당자	조윤재	요청일자		`14.11.12
용역명		서울디지털1단지 도시활력증진 개발사업(2차)
용 역 현 황		사업 개요		- 위치 : 서울특별시 구로구 구로3동 서울디지털1단지 인근 - 보도포장 면적 : 3,458㎡ - 보차도 경계석 : 1,040m - 도로 경계석 : 497m
		사업 기간		2012. 4. 6. ~ 2014.12
		발주자		구로구 건축과
		용역사		㈜태하엔지니어링건축사무소
검토요청사항				보도 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	시방서				•시방서 내용 수정 - 보도블록10계명 이행 서약서 수정 ⑨ 교육이수 보행안전도우미 배치 (공사참여시 교육이수증 소지)				∙ 보행안전도우미 운영 개선계획 (보도환경개선과-15758, 2014.11.18.)
2					•용어 및 규격 수정 - 모래 → 받침안정층으로 용어 수정 - 보조기층 → 투수기층으로 용어 수정 - 줄눈재(줄눈모래) : 단면도에 반영 후 수량 추가				∙ 서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.117)
					•장변과 단변의 길이 비가 2:1을 초과하는 조각블록이 사용되지 않도록 상세설계도면 추가(특히 점자블록 설치 구간 전부 검토)				∙ 세곡지구, 문정지구 사례 참고
					•받침안정층 및 투수기층 두께 및 내역서 변경 검토 - 투수기층 : 200 → 150 (과다 설계인지 검토) - 받침안정층 : 40 → 30 변경				서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.114)
					∙ 조화맨홀 내부 블록 시공 단면도 추가 ∙ 조화맨홀 설치 후 맨홀뚜껑이 돌아가거나 블록이 빠지지 않도록 조치계획 추가(도면 및 공사시방서)

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
2	설계도면	∙ 보도상 시설물(지하철 출입구, 환기구, 한전기기, 볼라드, 가로수, 각종 지주 등)이 설치될 경우 시설물 폭을 제외한 보도유효폭이 2m이상 확보되어야 하므로, 보도유효폭 2m 미확보 구간 대책 마련 검토 (단 기존 도로의 증설·개설 시 불가피하다고 인정되는 경우에 보도유효폭 1.5m 이상) ∙ 아직 협의가 안 된 시설물은 시설물 관리기관에 요청하여 배치도 확보 및 포장 상세설계 도면에 반영 조치 ※ 해당 보도 상세도면 전부	∙ 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제16조(보도) 3항 ∙ 보도 위 시설물 설계 및 관리기준 수립 (보도환경개선과-11788, 2014.8.26)
		∙ 보도공사실명제, 보행안전도우미 등 관련 사항 반영 - 실명제판 설치위치, 보행안전도우미 배치 위치 등	∙보도공사 실명제 시행 계획 (도로관리과-8452, 2012.5.11) ∙보도공사실명제 디자인 개선 계획 (보도환경개선과-1450, 2013.1.30) ∙보행안전도우미 배치 의무화 시행계획 (도로관리과-8406, 2012.5.10.) ∙보도공사장 보행안전도우미 배치 의무화 확대시행(보도환경개선과-4545, 2012.12.27) ∙보도공사장 보행안전도우미 배치기준 개선(보도환경개선과-15023, 2013.10.14.) ∙보행안전도우미 교육과정 설치・운영 및 인증제 시행계획(행정2부시장 방침 제133호, 2014.4.17.)
		∙ 장애인 유도블록 설치 상세도 종단기울기 추가 (종단기울기 1/10 이하)	∙‘보도공사 설계시공 매뉴얼 정오표(1) 송부’ (보도환경개선과-5596, 2013.4.23.)
		∙ type-3a(2-3구간) 단면도 및 기타 해당도면 모르타르와 무근콘크리트로 설계한 사유 제시 (모래안정층 및 투수기층 설계 검토)
		•경계석 사이 이음몰탈의 수량산출 및 간격 수치 명기 및 도면 작성 •경계석 시공편의를 위해 경계석 측면에 간격유지를 위한 부착물 및 돌기 설치 반영. ※ 해당도면 : 새 도면 추가
		∙블록 선정 - 투수성능 지속성 검증시험 통과제품 중에서 우수한 제품(등급이 높은 제품 등)을 선별하여 설계에 반영	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.23, P.114 ~ P.116, P.136 ~ 138)
		∙ 차량출입시설 설계시 포장 평면도, 단면도, 상세도 추가 - 블록 두께 및 치수, 경사 등 준수 - 차량진출입로와 일반 보도구간이 만나는 구간 - 일반 보도구간과 동일한 높이로 설계하여 보행 연속성 반영 ∙ 폭10m이하 이면도로 및 아파트 진입부 등은 험프형 횡단보도 설치 - 보도면과의 단차 최대 1cm 이하	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.19,20 p.136~138))
3	기타 사항	∙ 보도블록 줄눈모래 채움 및 포장면 다짐 품 신설 내용 반영 ∙ 현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 표준 품셈 본문 및 주석에 표시된 각종 할증률을 각 현장 실정에 맞게 충분하게 반영하여, 공사중 통행불편 및 공사하자 재시공 등을 사전에 예방	∙ 보도블록포장 품셈 적용기준 개선계획 (보도환경개선과-13750, 2014.10.10.) ∙ 보도용 블록포장 공사비 적용기준 개선 보고(보도환경개선과-831, 2013.1.17)
		•L형 측구 설계시 팽창줄눈 및 수축줄눈 절단 품 추가	∙서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.59) ∙주요 간선도로(시도상) 측구정비 철저 (보도환경개선과-5078, 2014.4.9.)
		∙ 설계 내역에 보도블록 은행 비축물량 반영 검토(필요시)	∙ 보도블록 은행 시행 계획 (도로관리과-8434, 2012.5.10)
		∙ 사업기간이 12월까지로 되어있으나 보도공사 Closing11 이행 준수토록 사업기간 조정 - 동절기('14.12.1~'15.2.28)기간 중 보도정비사업 등 각종 보도공사 금지 - 주민생활과 직결된 소규모(수도, 가스, 통신 등) 굴착공사 및 긴급굴착공사(천재지변, 재해·재난사고 등) 보도공사는 예외	∙ 보도공사 Closing11 대비 점검 계획 (보도환경개선과-14301, 2014.10.22.)
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 예비관로(공동구)확보 : 교통정보센터(6360-4616)로 문의바람 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1