설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목3팀-5342			담당자	박광운	요청일자		`14.10.15
용역명		문정지구 도시개발사업 단지조성공사
용 역 현 황		사업 개요		- 위치 : 송파구 문정동 350번지 일원 - 보도포장 면적 : 31,895㎡ - 보차도 경계석 : 12,024m
		사업 기간		2007.6.28. ~ 2015.12.31
		발주자		SH공사
		용역사		㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링
검토요청사항				보도 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•실명제판 두께 보도블록과 동일한 두께로 조정 - 50 t → 60 t (해당도면 : 포장단면 상세도(2-2) 등)
					•용어 및 규격 수정 - 모래 → 받침안정층으로 용어 수정 - 막모래 → 받침안정층 규격으로 수정 - 줄눈재(줄눈모래) : 단면도에 반영 후 수량 추가				서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.117)
					•보도 턱낮춤 구간 횡단보도 표기 (해당도면 : 문정지구 1구역 포장도 등 관련도면 모두)
					•장변과 단변의 길이 비가 2:1을 초과하는 조각블록이 사용되지 않도록 상세설계도면 수정(특히 점자블록 주변) (해당도면 : 문정지구 1구역 포장도 등 관련도면 모두)				서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.84)
					•시각장애인을 위한 경고용 띠 사용량이 매우 많은 바, 시각장애인 관련단체(한국시각장애인연합회 편의증진센터 등)에 경고용 띠 설계에 대한 공식적 의견을 묻고 시행함이 바람직 할 것으로 판단됨 (해당도면 : 도로부대시설물도(2-2 등 관련도면 모두)				서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.65)

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
1	설계도면	∙ 8m 이상 횡단보도 앞 턱낮춤 설치 개수 조정 - 2개소 → 1개소 (해당도면 : 시각장애인 유도블록 시공예시도(2-2))	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.48)
		∙ 턱낮춤 및 점자블록 설치 폭, 볼라드 설치 위치 조정 - 부분턱낮춤과 점자블록의 설치 위치 및 폭원 조정 - 부분턱 낮춤 구간에 설치된 볼라드 삭제 (해당도면 : 볼라드 설치 예시도)	서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.48 ~)
		∙ 횡단보도 부분 턱낮춤 및 점자블록 설치시 맞은편 부분 턱낮춤 및 점자블록과 교차되지 않고 평행이 되도록 조치 (해당도면 : 횡단보도 관련 도면 모두)	최근 주요 민원 사항임
		∙ 조화맨홀 내부 블록 시공 단면도 추가 ∙ 조화맨홀 설치 후 맨홀뚜껑이 돌아가거나 블록이 빠지지 않도록 조치계획 추가(도면 및 공사시방서) (해당도면 : 지장물구간 보도포장계획)
2	기타 사항	∙ 보도블록 줄눈모래 채움 및 포장면 다짐 품 신설 내용 반영 ∙ 현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 표준 품셈 본문 및 주석에 표시된 각종 할증률을 각 현장 실정에 맞게 충분하게 반영하여, 공사중 통행불편 및 공사하자 재시공 등을 사전에 예방	∙ 보도블록포장 품셈 적용기준 개선계획 (보도환경개선과-13750, 2014.10.10.) ∙ 보도용 블록포장 공사비 적용기준 개선 보고(보도환경개선과-831, 2013.1.17)
		∙ 설계 내역에 보도블록 은행 비축물량 반영 검토(필요시)	∙ 보도블록 은행 시행 계획 (도로관리과-8434, 2012.5.10)
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 예비관로(공동구)확보 : 교통정보센터(6360-4616)로 문의바람 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1