설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호				중구 도심재생과-6034호		담당자	이영은		요청일자	2020. 6. 2.
사업명		저동구역 제2지구 도시정비형 재개발사업
공사 내용		사업 개요	- 위치 : 중구 저동2가 82-2번지 일대 - 규모 : 보도포장 231.42㎡
		기간	2020. 6. ~ 2020. 8. ※ 총 공사기간 : 2018. 5. ~ 2020. 8.
		발주자	교보자산신탁㈜
		용역사	㈜해안종합건축사사무소
검토요청사항			보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				•300×300㎜ 이상 블록은 맞물림 효과가 떨어져 밀림현상이 발생하거나 정밀시공이 어렵기 때문에 가급적 200×200㎜ 이하 블록 사용 권장 ※ 도로관리청(중구 도로시설과) 의견 청취 필요			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2	기타				•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획 (2015.3)
3
					•보도폭에 비해 보행통행량이 많은 구간이므로 임시보행로 확보(바닥재 재질 선정 유의) 철저			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4
					•횡단보도 턱낮춤 구간 내 가로등, 신호등, 가로수, 빗물받이 이설			•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(2015.4)
5
					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
6
					•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각 블록 발생 최소화			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7
					•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등) 정리 철저 ※ 2020년 중점 점검사항임			•서울시 보도공사 전문시방서
					•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(중구 도심재생과에 입력 의뢰 요)
행정 사항	- 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection