설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호				도시활성화과-7511호			담당자	조기석		요청일자	2020. 6. 29.
사업명		양동구역 보행로 조성사업
공사 내용		사업개요			- 위치 : 중구 소월로 및 소월로 2길 일부 - 규모 : 폭 15~22m, 연장 456.4m, 면적 9,469.1㎡ ※ CJ 구간 : 폭 19.8m, 연장 73.96m, 면적 1,765.79㎡
		공사기간			2020. 7. ~ 2021. 6. ※ 단계적 조성
		시행자			CJ
		용역사			건축사사무소 매스스터디스
검토요청사항			보도포장 실시설계도서 지도점검 (CJ남산본사 전면구역)
설계도서 검토내용
연번	구분					검 토 사 항			참고자료
1	설계도면					•SK남산빌딩, 힐튼호텔, 남산트라펠리스 구간은 추후 실시설계 시 설계지도점검 의뢰 바람			•보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획(행정2부시장 방침 제411호(’09.8))
						•횡단보도 전체 턱낮춤 구간 내 가로등, 신호등, 가로수, 빗물받이 등 지장물 설치 불가(기존 장애물은 이설) ※ 설계도면에 횡단보도 전체 턱낮춤 및 높이 차 0㎝ 표기 바람			•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(’‘15.4, ‘15.11)
2
						•도면 작성(추가)
3
						- 현장에 맞는(일반 예시도면 삭제) 횡단보도 점자 블록 설치 상세도(음향신호기 전면 30㎝ 점형블록 2매 설치 포함) ※ 횡단보도 볼라드를 설치할 경우 전면 30㎝ 점형블록 1매설치 - 공사중 안전펜스 및 임시보행로 설치 계획 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기			- 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4						- 보도공사 실명제표지판 설치 ‣대상 : 연장 100m 이상인 모든 보도공사			- 실명제 표지판
5						•도면 보완
						- 보차도경계석 기초콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ - 기초콘크리트 거푸집 설치 표현 - 측구 하부 구간 비닐(분리막) 설치 표현			- 도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
6	시방서	•시방서 보완 - 개정(2018.5월)된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)	•서울시 전문시방서(도로분야) (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
7	기타	•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치	•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11)
8		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획 (2015.3)
9		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10
11		- 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(공사착공 전 보행정책과로 입력 의뢰 요)
행정 사항	- 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection