낙산성곽길 정비사업 설계검토 의견

□ 검토의견                 (부서명 : 서울시설공단 공사감독3처)

구 분	검 토 의 견
조경 분야	○ 일위대가 내 ‘공구손료’,‘잡재료비’는 재료비로 반영검토 ○ 수목이식 관련 일위대가 ⇒ 비료의 품명이 일부 상이(유기질비료, 부숙톱밥퇴비) ○ 일위대가10호표 ⇒ ‘토양개량재’ 적용물량 오류 ○ 일위대가128,130호표 ⇒ 소량의 ‘레미콘’이 2종으로 반영되어 시공 곤란이 예상됨 ○ 일위대가133,134호표 ⇒ ‘프라이머’ 재료비 누락 ○ 일위대가143호표 ⇒ 기존체력단련시설(이설)의 철거비용 누락 ○ 일위대가144~146호표 ⇒ 스테인리스관,평철에 녹막이페인트 불필요 ○ 일위대가173호표 ⇒ ‘PVC파이프’,‘스테인리스원형봉’의 시공곤란이 예상됨 ○ 일위대가173호표 ⇒ 뒷채움잡석의 부직포시공 누락 ○ 일위대가173호표 ⇒ ‘도드락다듬’의 적용단가 및 시공면적 재검토 ○ 일위대가231호표 ⇒ ‘석재판붙임(습식공법)’ 2019년품셈으로 반영검토

구 분	검 토 의 견
토목 분야	○ 원가계산 제비율 적용 - 산업안전 보건비 적용시 구성비와 상하수도 설치공사의 산출근거 상이함 ⇒ 산출근거 “a”와 “b”를 표기하여 비교검토 가능토록 표기 ○ 1.-1. 토공 - 화강판석포장깨기 산출수량은 102㎡이며 두께 0.23m를 적용하여 ⇒ 23㎥로 변경필요 - 고무칩포장깨기 적용수량(221㎡)은 수량 산출서에서 콘크리트포장깨기 수량에 반영되어 ⇒ 제외 필요 - 고무칩포장깨기시 고무칩부분에 대한 철거비 반영하고 건설폐기물 별도 발주시 처리비 반영 필요 - 흙깍기 적용수량은 토적표상 산출 절취수량 2,295㎥에서 기존 지장물 철거 수량(콘크리트 포장 등) 공제후 ⇒ 314㎥로 변경필요 - 덤프운반 수량 212㎥ ⇒ 433㎥로 변경 필요 ※ 터파기(314+1666)-되메우기(12+448+1087) = 잔토(433㎥) ○ 1.-1-1. 토공 - 덤프운반(지구외반출, L=39.8KM) 단가 적용은 서울시 방침등에따라 경비로 적용 필요 ○ 2-1. 우수공 - 『터파기수량 – 되메우기 수량 = 잔토수량』으로서 잔토수량 반영 필요 ※ 수량산출서의 『』 으로 표기되어 있어나 터파기수량 산출시 기존구조물 공제가 필요하고 모래기초(환토) 수량에 대한 잔토처리 필요 - 횡단측구설치 수량산출서의 콘크리트 강도는 “25-18-8”로 적용되어 있어나 ⇒ 25-24-8로 변경 필요 ○ 2-2. 상수공 - 부단수천공새들분수전 분기부에 대한 분수관링크립 설치(9개소) 필요 - 이형관 수량산출서의 소켓(20EA), 단관(10M) 설계 누락