사직로 8길(정부서울청사)외 1개소 보행환경 개선사업 설계도서 검토의견

도면목차는 토공, 포장공, 부대공 등으로 기재되어 있으나 위치도, 전체평면도, 계획평면도, 횡단면도 등으로 기재바람

전체 평면도에는 전반적인 공사내용이 담겨있어야 하는데 무슨 공사인지 알 수 없음.

계획평면도 정부서울청사 도면도 공사내용이 뭔지 알 수 없음.

횡단면도 상 기존 현황도로선과 계획선 구분이 필요하고 공사구역이 표시되어야 함.

철거계획도에 보도헐기 부분은 현재 화강석 판석(습식)으로 되어 있어 적절한 공사내용이 아니라 판단됨.

포장계획도 화강석 판석 포장계획 누락됨. 절삭덧씌우기 포장의 절삭 물량은 철거물량에 계획되어 있는지?

부대시설도 범례상에 험프식 횡단보도가 표기되어 있는데 도면에는 없음, 디자인울타리 설치 적정성 재검토 필요.

교통처리계획도상 공사구간을 공사범위에 딱 맞게 구획을 했지만 차도를 일부점용해서 정형화 되게 공사구획을 정하는 것이 적절하다 판단됨. 그리고 아스콘깨기 구간을 곡선으로 계획하는 것도 재검토 필요.

기존 빗물처리시설이 측구수로관으로 되어 있음.(현장 재확인 요망)

단가산출 및 일위대가 호표2,3 굴삭기 단가가 상이한 이유?

중간사토장 사용 가능여부 사전협의가 있었는지?

배수공터파기가 있는데 도면은 없음

내역서상 규격이 누락된 공종이 많음.

정부서울청사 회전교차로 회전반경에 대해 설계기준을 검토하였는지?  대형차량 회전이 곤란할 수 있음.