◀ 주요 검토된 내용 ▶

1) 신규 일위대가에 대하여 설계변경 도면 없을시 미반영

2) 터널 연장이 당초, 변경 같고 경암에서 경암으로 터널패턴 변경에

(CB1,CB2,CB3 등)에 대하여 신규가 아닌 물량 증가 협의단가 적용 여부

- type-2(제어)와 type-2(제어, CB2)가 같은 패턴인지(중복이 아닌지) ?

3) 집수터널, 횡갱 등 터널공사에 대하여 계측기는 당초 터널내 계측기

협의단가에 의한 물량증가 적용 여부

- 계측자동화시스템을 신규 물량으로 적용한 이유 ? 당초 터널내에 계측

자동화시스템이 없었으면 설계 잘못이 아니지 ?

4) 신규 터널내 락볼트, 숏크리트는 당초 터널공사에 적용된 단가이므로

협의단가에 의한 물량 증가 적용

5) 토목 설계서내 기계설비, 전기를 포함한 이유

6) 암반(연암)에 그라우팅(도면참조)을 하는 이유 ? 그라우팅은 토사, 풍화암 적용

연번	분야	설계내역(2016.12월기준)	산출근거	검토 내용	반영여부
일위대가 산근
1	일위대가 산근	터널굴착 TYPE-2(제어)전단면	품셈13-1, 13-3	소요작업조, 갱내노임할증 산출 근거 보통인부 6~8에서 중간 7인 적용	조정
2	“	터널굴착 TYPE-2(제어,CB2)	“	CB2 도면 없음 소요 작업조 산출근거, 보통인부 7인 적용	조정
3	“	터널굴착 TYPE-S3(전단면)	“	소요 작업조 산출근거, 보통인부 7인 적용	조정
4	“	터널굴착 TYPE-S4(반단면,하부)		소요 작업조 산출근거, 보통인부 7인 적용	조정
5		터널굴착 RP-2(제어) 반단면,상부	“	보통인부 7인 적용	조정
6		터널굴착 RP-2(제어) 반단면,하부	“	보통인부 7인 적용	조정
7		터널굴착 RP-S2(제어) 반단면,상부	“	보통인부 7인 적용	조정
8		터널굴착 RP-S2(제어) 반단면,하부	“	보통인부 7인 적용	조정
9		터널굴착 RP-S2(제어,CB2) , 반단면,상부	“	도면이 없음, 보통인부 7인 적용	미 반영
10		터널굴착 RP-S2(제어,CB2) , 반단면,하부	“	도면이 없음, 보통인부 7인 적용	미 반영
11		터널굴착(집수터널,WP-3), 반단면,상부	“	굴진장 도면에 1m, 설계내역서에 1.2m 조정 1m 보통인부 7인 적용	조정
12		터널굴착(집수터널,WP-3), 반단면,하부	“	굴진장 도면에 1m, 설계내역서에 1.2m 조정 1m 보통인부 7인 적용	조정
13		격자지보공(S5)| 70×20×30	“	연결고리 도면에 36개, 설계내역서에 38개 이형철근 도면에 38.75kg, 설계내역서에 40.903kg 제작비 : 철골공 품 적용근거 ? 운반경로 50km?	조정
14		격자지보공(차량용연결통로), 50×20×30	“	제작비 : 철골공 품 적용근거 ?	조정
15		격자지보공(집수터널) 95×22×35	-	도면이 없음, 95×22×32 도면은 있음	미반영
16		숏크리트공	-	설계도면에 없음(당초 물량 변동인지 ?)	미반영
17		락볼트(표준단면-2,제어,CB2)	-	설계도면 없음	미반영

연번	분야	설계내역(2016.12월기준)	산출근거	검토 내용	반영여부
18		락볼트(표준단면-S1,제어,CB2)	-	설계도면 없음	미반영
19		락볼트(RP-S2,제어,CB2), 상부	-	설계도면 없음	미반영
20		락볼트 일반조건, 레진 물량	-	일반조건, 레진물량 등 산출근거 ?	조정
21		강재거푸집설치및해체 (집수터널)	품셈 13-5-2	설계도면 없음	미반영
22		발파진동 및 소음 측정(식)	견적서	식을 원가계산방식으로 산출	조정
23		포폴링 노무비	산출근거 없음	지하철 토목적산적용(2002년) 작업반장을 특별인부 등 조정	조정
24		복공판 설치 및 철거	지하철9호선 토목적산	설계도면 없음	미반영
25		가설방음벽설치및철거	품셈2-3-4	설계도면 없음	미반영
26		LW그라우팅주입,플랜트 등	지하철9호선 토목적산	상세 도면 없음	미반영
27		PILOT 공사(식)	견적서	원가계산방식으로 산출	조정
28		REAMING(Φ3.05m)공사)식)	견적서	원가계산방식으로 산출	조정
29		RBM 조립,해체,운반,기초공사	견적서	원가계산방식으로 산출	조정
30		전기공사 외	견적서	원가계산방식으로 산출 (토목에서 검토 제외)	조정
31		연암천공	견적서 적용	재 산출 필요(품셈, 표준시장단가), 도면 없음 수평 천공(E/A), 수직 천공(말뚝천공) 인지 ?	조정
32		강재 운반(서울형개선품 적용)	-	운반거리(죽전역~신림역:40km) 속도20km에서 40km로 변경(경부고속도로통과)	조정
33		교통정리원 교통처리 위치	-	설계도면 없음	미반영
34		터널굴착 TYPE-1(제어),전단면 굴착	품셈13-1, 13-3	보통인부 7인 적용	조정
35		터널굴착 TYPE-S1(제어, CB2)	품셈13-1, 13-3	도면이 없음, 소요작업조 근거, 보통인부 7인 적용	조정

연번	분야	설계내역(2016.12월기준)	산출근거	검토 내용	반영여부
36		화약운반	-	속도 35km에서 40km로 조정	조정
37		터널굴착 TYPE-3(제어,CB2) 전단면	품셈13-1, 13-3	도면이 없음, 보통인부 7인 적용	미반영
38		터널굴착TYPE-S2(제어,CB2) 전단면	품셈13-1, 13-3	도면이 없음, 보통인부 7인 적용	미반영
39		터널굴착TYPE-S2(제어,CB3)전단면	품셈13-1, 13-3	도면이 없음, 보통인부 7인 적용	미반영
40		터널굴착TYPE-S3(제어,CB2)전단면	품셈13-1, 13-3	도면이 없음, 보통인부 7명 적용	미반영
41		터널굴착 차량용피난갱-2 전단면	품셈13-1, 13-3	보통인부 4~6인데 6 적용이유? 보통인부 5 적용	조정
42		터널굴착 인도용피난갱-2전단면 굴착	품셈13-1, 13-3	착암공 2인 인데 4 적용하였음, 2로 조정 보통인부 2~4인데 4 적용이유? 보통인부 3 적용	조정
43		터널굴착TYPE-S4(제어,CB2) 반단면,상부	품셈13-1, 13-3	도면이 없음, 보통인부 7인 적용	미반영
44		터널굴착 TYPE-S4(제어,CB2)| 반단면,하부	품셈13-1, 13-3	도면이 없음, 보통인부 7인 적용	미반영
45		터널굴착 RP-2 반단면,상부,하부	품셈13-1, 13-3	보통인부 7인 적용	조정
46		터널버력운반 인도용피난연결통로-2 전단면	품셈13-3-4	장비조합A, 운반장비를 품셈에 로더(1.72)로 되어 있는데 트럭(15톤) 적용 사유?	조정필요
47		격자지보공(TYPE-S4) 50×20×30	-	도면이 없음, 품적용 산출근거 ? 자유로 경유 조정 자유로 70km + 노들로 48km = 60km적용(격자동일)	미반영
48		격자지보공(RP-2) 50×20×30	-	도면 수량으로 재료비 조정(비상주차대) (이형철근 52.42kg을 52.28kg 등), 품적용 산출근거?	조정
49		숏크리트공(표준단면-1)	-	도면이 없음, 산출근거 ?	미반영
50		숏크리트공(표준단면-1,제어,CB2)	-	도면이 없음, 산출근거 ?	미반영
51		숏크리트공(표준단면-3,제어,CB2)	-	도면이 없음	미반영

연번	분야	설계내역(2016.12월기준)	산출근거	검토 내용	반영여부
52		숏크리트공(표준단면-S2,제어,CB2)	-	도면이 없음	미반영
53		숏크리트공	-	전체적으로 표준 설계도면 없음	미반영
54		락볼트	-	CB2, CB3 등 설계도면 없음	미반영
55		신축이음(본선, 풍도)	건축품셈 12-11	도면이 없음, (신규, 물량증가 ?) 왜 필요한지?	미반영
56		시공이음(본선, 풍도)	건축품셈 12-11	도면이 없음, (신규, 물량증가 ?) 왜 필요한지?	미반영
57		배면 그라우팅	-	배면그라우팅 위치, 설계도면 없음, 품 산출근거?	미반영
58		부직포 설치	품셈 5-3-2	재료비에 할증 포함되어 있음 : 할증 1.1 제외	조정
59		쉬트방수	품셈 12-6-1	도면 없음, 프라이머 바름 두께? 방수공을 도장공으로 벽체, 천정 ?	조정필요
60		강관다단보강그라우팅	-	도면이 없음(신규, 물량증가 ?)	미반영
61		포장면 연마	-	포장면 연마 필요 사유?, 설계도면 없음	미반영
62		케이싱튜브설치 및 철거	-	도면이 없음(신규, 물량증가 ?)	미반영
63		H-Pile 천공후 항타	-	연직갱 적용?, 천공 끝에서 다시 항타 여부 ? 아니면 설계내역에서 제외(천공구간에 장비로 밀어서 설치) 설계도면 ?	조정 미반영
64		조립식간이흙막이	-	서울형 개선품 적용(작업반장 1.5 – 0.23) 등 박기 깊이 ?, 설계도면 없음	조정 미반영
65		줄파기, 잡석채움	품셈5-1-1	도로포장관련 설계도면 없음	미반영
66		철근운반	_	재료비를 경비로 조정	조정
67		표준시장단가 적용	-	표준시장단가로 조정한거와 아니것 차이	조정

연번	분야	설계내역(2016.12월기준)	산출근거	검토 내용	반영여부
68		쇼크리트 운반 및 생산	품셈 8-26	배치플랜트 적용 산출근거	조정
69		물운반	-	물운반 경로(L=1km) 시점~종범 등 위치, 속도	조정
70		줄눈자재운반	-	공장~현장창고 위치, 거리 속도 등	조정
71		강판구멍뚫기(T=9mm) 인력	기계설비품 1-4-2	서울형개선품 적용(마그네틱전자드릴 : 기계)	조정
일위대가 검토
113114	“	내부계단(H=5.1m,H=3.2m)	단가산출서에 견적서에 없음	연직갱에 설치 ? 설계도면과 설계내역서 수량 상이	조정필요
119	“	전단면내공변위계	견적서	터널내 계측인데 신규가 가능한지 ? 당초에 없는지?	도면없음
120	“	구조물경사계	“	당초 건물내 계측인데 신규가 가능한지 ?	도면없음
123	“	계측 수행 및 보고서 작성비	“	터널내 계측인데 신규가 가능한지 ? 당초에 없는지?	조정필요
140	“	H-Pile 연결	-	신규가 가능한지 ? 철판 규격 2개가 같음	조정필요
146 147	“	H-빔 설치, 철거비 적용	-	H-빔 철거비를 60%, 40%로 구분한 이유?	조정필요
148 152	“	띠장, 앵글보걸이, 버팀보에 화타쐐기 빈공간(T=4mm)	-	미 입력, 아니면 없는건지 ?	조정필요
165~168	“	지중경사계 등 계측	견적서	당초 계측기가 없었는지, 물량증가는 있음 신규로 보는 이유?	조정필요
169	“	방진망 설치 및 철거	-	설계도면 없음	미반영
175	“	측구 터파기	-	인력을 기계로	조정
187	“	케미컬앵카	기계설비 1-8	설계도면 없음	미반영
196	“	맨홀설치(맹암거용)	-	도면없음 및 산출근거(표준시장단가)	미반영
197	“	맨홀설치(노면배수로용)	-	도면없음 및 산출근거(표준시장단가)	미반영
198~199	“	횡방향배수관	-	도면 및 산출근거(기기설비 품에 없음)	조정

연번	분야	설계내역(2016.12월기준)	산출근거	검토 내용	반영여부
200~205	일위대가	플랜트 설치및해체 등	-	산출근거	조정필요
220	“	사고포장	-	설계도면, 산출근거	조정필요
235	“	숏크리트공(표준단면-3,제어,CB2)	-	설계도면 없음	미반영
257	“	내공변위계, 지중변위계 등 계측	-	당초 있던 계측기에 일부 빠져 있다고 신규로 보면 안되고 물량증가로 봐야됨	조정필요
295	“	강관제작설치	-	산출근거 필요	조정필요
296	“	주입구코킹	-	산출근거 필요	조정필요
297	“	실링재 주입	-	산출근거 필요	조정필요
298	“	주입	-	산출근거 필요	조정필요
299	-	자동주입관리	-	산출근거 필요	조정필요
300	-	parker 설치비	-	산출근거 필요	조정필요
301	-	무진동 발파	-	설계도면과 설계내역서 수량 상이(시점 L=30m)	조정필요
중기사용료 검토
	중기사용료	로더, D/T 기계손료의보정,	품셈 8-1	로더는 무한궤도, D/T는 18톤 이상은 보정가산 제외(설계서는 타이어, 24톤)	조정

(다시 확인)

연번	분야	설계내역(2016.12월기준)	산출근거	검토 내용	반영여부
1	산근	발파패턴	단가산출	단가산출서에 스타터는 없음	조정
		발파패턴(제어, CB2,3)	‘	단가산출서에 산출근거 자료 없음(도면도 었음)	미반영
18		격자지보공(S5)	-	철골공 9.2인 – 건축 품셈 7-4 4인 적용	조정
		숏크리트 제어, CB 등	-	단가산출서에 산출근거 없음	미반영
		계측기	-	계측기기 산정기준 제정안(국민안전처)	조정
		숏크리트 RP-S2,제어,CB2	-	RP-S2,제어,CB2와 RP-S2,제어 같은가 ? 같음 수량 적용	조정
		발파진동 및 소음 측정	-	단가산출서에 산출자료 없음	미반영
58	산근	터널2차로 포설	품셈 10-3-2	당초 터널내 포장이 내역서에 있느데 왜 신규?	물량증가
63	“	LW 그라우팅	지하철 적산	보링공을 특별인부로 조정	조정
65	“	LW 플랜트	지하철 적산	보통인부 2에서 0.3인	조정
67		PILOT 공사	견적서	도면 없음(견적서 1개 작용)	미반영
68		REAMING	견적서	도면 없음(견적서 1개 작용)	미반영
69		RBM	견적서	도면 없음(견적서 1개 작용)	미반영