목동종합운동장아스팔트포장도로정비공사
설계서
2 0 1 9 ∙ 3
서울특별시	체육시설관리사업소

목동종합운동장 아스팔트 포장도로 정비공사

설 계 서

2019. 3.

	서울특별시 체육시설관리사업소

목       차

1.  설    계    설    명    서

2.  설    계    내    역    서

3.  일    위    대    가    표

4.  단    가    산    출    서

5.  수    량    산    출    서

1 . 설   계   설   명   서

1. 설  계  설  명  서

가. 공사목적

본 과업은 2019년 전국체전을 대비하여 종합운동장 주변의 도로 재포장, 노면표시, 도로주변의 물고임 등을 해결하여 보다 안전하고

쾌적한 환경 조성을 하는데  그 목적 있음

나. 공사위치

1) 공 사 명 : 목동종합운동장 아스팔트 포장도로 정비공사

2) 위    치 : 서울시 양천구 안양천로 939(목1동 914)

다. 공사내용

- 토공 : 기존구조물 깨기 1식, 토사절취 86m3, 기계터파기 161m3, 인력터파기 45m3, 잔토 139m3

- 배수공 : 집수정 1ea, 빗물받이 1ea, 흄관 36m, 원형수로(집수정포함) 90m, 맨홀뚜껑교체 19ea

- 포장공 : 절삭후 덧씌우기포장 127.9a, 덧씌우기포장 6.77a, 아스콘포장 2.65a, 경계석 288m, 과속방지턱 5.79a

- 부대공 : 노면도색, 안내표지판 5ea, 보행자난간 44m, 차선규제봉 53ea, 미끄럼방지포장 532m2

라. 보안대책

본 설계도서의 보안관리에 철저를 기하여야 하며 공사착공 후 다음과 같이 보안대책을 이행하여야 한다.

1) 설계도서는 보관함을 공사감독지시에 따라 제작하여 보관하여야 한다.

2) 상황실은 관계자 이외의 출입을 통제해야 한다.

3) 설계도서는 일반문서와 분리하여 보관하고 공사현장 이외의 외부로 유출되는 일이 없도록 보관관리를 철저히 하여야 하며,

준공 후 발생부서에 반납 조치하여야 한다.

마. 공 사 기 간

본 공사에 소요되는 공사기간은 착공 후 3개월로 하며 다음에 한하여 발주자의 승인을 득한 후 공기를 연장할 수 있다.

1) 공사기간 중 강우일수가 최근 5년간 평균 강우일수보다 많을 때

2) 천재지변으로 인하여 공사가 불가능할 때

3) 발주자의 사정으로 인하여 작업이 중지되었을 때

바.  설계변경 조건

1) 설계 당시 조사 불가능하였던 부분이나 추정 설계되었던 사항에 대하여는 시공시 현장여건에 맞추어 변경할 수 있다.

2) 계획된 처리 장소와 운반거리가 변경되었을 때

3) 발주자의 사정으로 변경이 불가피할 경우

사. 안전관리

본 공사 시공중 도급자의 부주의로 인명의 피해, 사유재산 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등 피해가 있거나 공익에 손실을

미친 경우에는 도급자가 일체 책임지고 변상 또는 보상의무를 진다.

2. 설계기준 및 지침

□ 설계일반기준

1. 본 설계기준은 『2019년 건설공사 표준 설계기준(구청)』 ,  『2019년도 건설공사 표준품셈』 ,  『 서울시 계약심사과』 에 의하여 작성

2. 환율은 외국환거래법에 의한 기준환율 (매매기준율 2019. 1. 2)  1 USD당 1,092.8원을 적용하며, 중기손료계산에 적용한다.

3. 노임은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조 및 통계법 제4조에 의해 지정된 대한건설협회

(지정통계 승인번호 제365004호)의 2019.상반기 노임단가를 적용.

4. 유류비는 한국석유공사 유가정보서비스 ( 2019년 3월 첫째주 기준)

□ 설계적용기준

1. 환    율

「외국환거래법에 의한 기준환율」(2019. 5월일자 매매기준율) 1USD당=1,092.8원

2. 유류가격

구 분	한국석유공사 공시	적용	비 고
휘 발 유	1,545.14원/ℓ	1,545.14원/ℓ	부가세별도
경 유	1,366.16원/ℓ	1,366.16원/ℓ	부가세별도

3. 중기운용 인건비

○ 시간당 손료 : 중기가격×시간당 손료계수 (상각비+정비비+관리비)

○ 본품의 휴지계수는 25/20를 적용

○ 본품의 상여계수는 16/12 (상여금 및 퇴직 적립금 포함) 적용

○ 본품은 1일 8시간 기준                                                                                  (단위:원)

기 능 별	노 임	휴지계수	상여계수	시간당	시간당 노 임	비 고
건설기계 운 전 사	162,022	25/20	16/12	1/8	33,754.58
	162,022×25/20×16/12×1/8=33,754원/hr
건설기계 조 장	138,494	25/20	16/12	1/8	28,852.92
	138,494×25/20×16/12×1/8=28,852원/hr
화 물 차 운 전 사	138,151	25/20	16/12	1/8	28,781.46
	138,151×25/20×16/12×1/8=28,781원/hr
일반기계 운 전 사	118,763	25/20	16/12	1/8	24,742.29
	118,763×25/20×16/12×1/8=24,742원/hr

2 . 설   계   내   역   서

3 . 일   위   대   가   표

4 . 단   가   산   출   서

- 노 임 단 가 -

- 자 재 단 가 -

- 중 기 산 출 서 -

- 단 가 산 출 서 -

- 견   적   서 -

5 . 수   량   산   출   서