- 2019년도 도시구조물 벽면녹화사업 -

설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 관악구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 봉천로(봉천동 1693-54일대), 신림로(신림동 225-2일대),                  호암로(신림동 산78-8일대)

○ 사  업  비 : 20백만원

○ 심 의 일 자 : 2019. 5. 23.(목)

○ 심 의 구 분 : 자체

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

○ 시공시 보행자의 안전을 위한 가림막 설치 및 안전 요원 배치 검토

○ 벽면녹화지 조성(경계석 설치 등)과 관련 사전에 옹벽 유지관리 부서 또는 기관과 협의 하여 시행

2019년 시비지원 조경사업 설계심의 결과 의견사항

공통사항(도시구조물 벽면녹화사업 추진 관련)

▶ 겨울철 가로미관 향상을 위하여 상록성 덩굴식물(히데라, 줄사철 등) 혼합식재 추진

▶ 히데라(송악)은 서울지역 기후에 적합한 품종으로 선정(쏘른데일, 아비베르티카 등)

▶ 조경소재(지피식물 등)는 우리시 직영 양묘장에서 생산한 조경소재 반영

▶ 초화 및 지피식물 식재시 우리시 지침서 검토

▶ 자동 급수시설을 도입하여 유지관리 하는 방안에 대해서도 고려

▶ 기존 보도포장 철거 후 녹지공간이 조성되는 부분에 대해서는 토양 개량조치 및

부숙퇴비 등 거름을 충분히 시비한 후 식재

▶ 서울시 공공시설 디자인 가이드라인 및 인증제품을 참고하여 의자 등 설치 검토

▶ 서울시 똑똑한 보도공사 길라잡이 시공 매뉴얼 참고

(보도블럭 절단시 석재용 동력절단기 사용하여 마감처리 문제 없도록)

▶ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을

참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자를 설치바랍니다.

⦁ 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

⦁ 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

⦁ 시설물 색채는 기와 진회색(무광), 고궁갈색 색채 코드를 명기하여 주문 발주

▶ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수. 특히 '보행안전 도우미 배치',

'안전휀스 설치'  등 시민의 보행불편 최소화 조치 바람

▶ 가로화단은 30㎝ 이상을 환토하고 빗물유입이 가능하게 경계턱을 낮추고 식재 토층을

5~10㎝ 낮은 오목형으로 조성 바람.(도면에 가로화단 단면도 반영 및 가로화단 경계석

규격을 축소(100*100*1000)으로 적용하여 녹지율 확충 조치 바람

▶ 가급적 잔디보호책은 설치하지 않도록 하고, 부득이 필요하다면 시각적으로 단순한

잔디보호책을 설치 바람

▶ 수목식재시 사전에 지하관망도 등을 학인 후 지하매립 시설물이 저촉되지 않도록

시공 담보 조치

▶ 사업대상지 주변에 소재한 건물주가 설계, 시공(식재)부터 참여할 수 있도록 하여

유지관리(나무돌보미 등)에도 참여할 수 있도록 협의 검토