- 2019년도 도시구조물 벽면녹화사업 -

설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 금천구(푸른도시과)

○ 대  상  지 : 박미사랑공원 등 2개소(시흥동 963-1)

○ 심 의 일 자 : 2019. 5. 9.(목)

○ 심 의 구 분 : 자체

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

Ⅰ. 박미사랑공원 옹벽

○ 매쉬형 등반보조재를 사용 벽면녹화 계획구간

- 매쉬형 등반보조재를 옹벽 전면에 설치 할 경우 벽면녹화가 활성화되기 까지 장시간이 소요되므로 시설물 노출로 인한 경관 저해가 우려 됨

- 조기 녹화를 추진하고 인공시설 설치를 최소화하기 위하여 하부는 등반형(하단 일부 보조재 설치) 벽면녹화를 시행하고 상부는 하수형 덩굴식물을 이용한 상부 벽면녹화를 시행하는 등 상하 양방향 녹화 시행 권장

○ 본 대상지 한 곳에 3가지 타입의 벽면녹화 공법을 동시에 사용할 경우 각 공법에 따른 재료 이질감 및 생육속도의 차이 발생, 동절기 상이한 녹화 재료 노출로 인한 경관 저해, 공법 차이에 따른 유지 관리의 어려움 발생이 우려 되므로, 본 대상지에 가장 적합한 벽면 녹화 방법을 검토하여 적용공법 종류를 최소화 하도록 권장

○ 화단(식수대) 조성시 식물생육에 필요한 영양분이 부족한 식재여건임을 감안하여 토양개량제, 부숙퇴비 등 밑거름을 충분히 시비 후 식재토록 하고 추비를 주어 식물의 양호한 생장을 유도

○ 본 대상지는 점수관수용 상수도가 인입(QC밸브 설치)된 곳이므로 가로변 녹지의 여름철 가뭄 해소 및 기온 저감, 청량감 유지, 볼거리 제공할 수 있도록 쿨링포그 설치 검토

○ 벽면녹화지 조성과 관련 사전에 옹벽 유지관리 부서 또는 기관과 협의 하여 시행

Ⅱ. 시흥대로 옹벽

○ 본 대상지의 옹벽 표면은 무늬 콘크리트로 추가적인 등반보조재(와이어)의 설치가 불필요한 곳으로 판단되며, 전면에 설치 할 경우 벽면녹화가 활성화되기 까지 장시간이 소요되므로 시설물 노출로 인한 경관 저해가 우려 됨

- 가능한 등반보조재가 필요하지 않고 유지관리가 용이한 담쟁이 등을    식재하는 것이 타당

- 기존 계획대로 인동덩굴을 식재하고자 할 경우 식재 수량에 따른      등반 보조재 설치 면적 조절 필요

○ 조기 녹화를 위하여 옹벽 상부 녹지공간에 하수형 덩굴식물(헤데라(송악)하수형 품종, 인동덩굴, 서양담쟁이 등)등을 도입하여 상부 식재 권장

○ 기 조성된 화단(식수대)의 토양의 보완을 위한 토양개량제, 부숙퇴비 등 밑거름을 충분히 시비 후 식재토록 하고 추비를 주어 식물의 양호한 생장을 유도

○ 벽면녹화지 조성과 관련 사전에 옹벽 유지관리 부서 또는 기관과 협의 하여 시행

2019년 시비지원 조경사업 설계심의 결과 의견사항

공통사항(도시구조물 벽면녹화사업 추진 관련)

▶ 겨울철 가로미관 향상을 위하여 상록성 덩굴식물(히데라, 줄사철 등) 혼합식재 추진

▶ 히데라(송악)은 서울지역 기후에 적합한 품종으로 선정(쏘른데일, 아비베르티카 등)

▶ 조경소재(지피식물 등)는 우리시 직영 양묘장에서 생산한 조경소재 반영

▶ 초화 및 지피식물 식재시 우리시 지침서 검토

▶ 자동 급수시설을 도입하여 유지관리 하는 방안에 대해서도 고려

▶ 기존 보도포장 철거 후 녹지공간이 조성되는 부분에 대해서는 토양 개량조치 및

부숙퇴비 등 거름을 충분히 시비한 후 식재

▶ 서울시 공공시설 디자인 가이드라인 및 인증제품을 참고하여 의자 등 설치 검토

▶ 서울시 똑똑한 보도공사 길라잡이 시공 매뉴얼 참고

(보도블럭 절단시 석재용 동력절단기 사용하여 마감처리 문제 없도록)

▶ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을

참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자를 설치바랍니다.

⦁ 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

⦁ 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

⦁ 시설물 색채는 기와 진회색(무광), 고궁갈색 색채 코드를 명기하여 주문 발주

▶ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수. 특히 '보행안전 도우미 배치',

'안전휀스 설치'  등 시민의 보행불편 최소화 조치 바람

▶ 가로화단은 30㎝ 이상을 환토하고 빗물유입이 가능하게 경계턱을 낮추고 식재 토층을

5~10㎝ 낮은 오목형으로 조성 바람.(도면에 가로화단 단면도 반영 및 가로화단 경계석

규격을 축소(100*100*1000)으로 적용하여 녹지율 확충 조치 바람

▶ 가급적 잔디보호책은 설치하지 않도록 하고, 부득이 필요하다면 시각적으로 단순한

잔디보호책을 설치 바람

▶ 수목식재시 사전에 지하관망도 등을 학인 후 지하매립 시설물이 저촉되지 않도록

시공 담보 조치

▶ 사업대상지 주변에 소재한 건물주가 설계, 시공(식재)부터 참여할 수 있도록 하여

유지관리(나무돌보미 등)에도 참여할 수 있도록 협의 검토