설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 영등포구

○ 사 업 명 : 여의도 가로수 보호판 교체사업

○ 대 상 지 : 여의동·서로 등

○ 사 업 비 : 400백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2014.3.9.(월)

○ 심 의 결 과  : 조건부

심  의  내  용

○ 가로수 메워심기의 경우 주변 가로수와 동일 한 수종으로 식재 할 것

단, 바꿔 심기를 할 경우 서울시 도시공원 위원회 심의 후 시행

○ 왕벚나무 가로수 B12 이상 식재 검토

○ 가로수보호판은 2014년에 설치된 디자인과 연계될 수 있도록 하고 서울시 디자인 가이드라인 등의 지침 및 심의 등 관련 절차에 맞게 처리할 것과 무늬와 글자 새기기를 제외하여 디자인을 최대한 심플하게 할 것

○ 시도로 중심으로 뿌리융기 보도 정비 20개 이상 공사에 반영하여 정비할 것

(※ 2014년 보행 지장 가로수 및 가로수 관리시설물 조사 자료 참고)

○ 가로수 생육환경개선 사업은 보도에서 시행하는 공사로 보도블록 10계명을 준수하고, 특히 '보행안전 도우미 배치'· '안전휀스 설치‘를 시행하여 시민의 보행불편을 최소화하기 바람

○ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공

※ ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)｝

※ ‘보도 위 시설물 설계 및 관리기준’ 참조 ⇒ 75번