설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 송파구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 위례성대로 (레미니스2단지아파트 앞 200M)

○ 심 의 일 자 : 2019. 5. 15.(수)

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

○ 식재 기반 조성시 녹지경계면 보다 5~10㎝ 하단에 수목 및 초화류 등을 식재하여 빗물이 유입 되도록 유도

○ 녹지경계 엣지는 철재를 사용하고 토압 등 횡단압력으로 경계재(료)가 밀리지 않도록 말뚝으로 견고하게 고정

○ 보도포장 철거 구간에 조성되는 식재 공간은 수목이 생육할 수 있도록 적정 생육 심토 확보 및 환토 시행

○ 플랜터(H400, 목재)의 CAP부분의 상세 단면도 재작성 필요

: 시공 자재·방법·규격·목재 마감 방법 및 색상 등 미기재

○ 그늘목 식재 관련하여 기 시달한 조경과 ‘교통섬 및 횡단보도 그늘목 식재 유의사항’ 참조하여 사업 시행

○ 가로수 보호판은 보행량 및 보도폭을 고려하여 장방형으로 설치하되, 통행에 여유가 있는 지역은 보호판 설치 대신 하부 초화류 식재 등을 통해 거리경관 개선

2019년 가로정원 조성사업 설계심의 결과 의견사항

공통사항(가로정원 조성사업 추진 관련)

▶ 녹지 공간 외 남겨지는 보도폭(휠체어 교행가능)에 대한 기준 명확히 설정 추진

▶ 조경소재(지피식물 등)는 우리시 직영 양묘장에서 생산한 조경소재 반영

▶ 초화 및 지피식물 식재시 우리시 지침서 검토

▶ 자동 급수시설 도입 유지관리방안 검토

▶ 기존 보도포장 철거 후 녹지공간이 조성되는 부분에 대해서는 토양 개량조치

▶ 서울시 공공시설 디자인 가이드라인 및 인증제품을 참고하여 의자 등 설치 검토

▶ 서울시 똑똑한 보도공사 길라잡이 시공 매뉴얼 참고

(보도블럭 절단시 석재용 동력절단기 사용하여 마감처리 문제 없도록)

▶ 사업대상지 주변에 소재한 건물주가 설계, 시공(식재)부터 참여할 수 있도록 하여

유지관리(나무돌보미 등)에도 참여할 수 있도록 협의 검토

▶ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을

참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자를 설치바랍니다.

⦁ 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

⦁ 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

⦁ 목재시설물 색채는 ‘고궁 갈색’, 철재 시설은 ‘기와 진회색’으로 색채 코드를 명기

하여 주문 발주

▶ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수. 특히 '보행안전 도우미 배치',

'안전휀스 설치'  등 시민의 보행불편 최소화 조치 바람

▶ 가로화단은 30㎝ 이상을 환토하고 빗물유입이 가능하게 경계턱을 낮추고 식재 토층을

5~10㎝ 낮은 오목형으로 조성 바람.(도면에 가로화단 단면도 반영 및 가로화단 경계석

규격을 축소(100*100*1000)으로 적용하여 녹지율 확충 조치 바람

▶ 가급적 잔디보호책은 설치하지 않도록 하고, 부득이 필요하다면 시각적으로 단순한

잔디보호책을 설치 바람

▶ 수목식재시 사전에 지하관망도 등을 학인 후 지하매립 시설물이 저촉되지 않도록

시공 담보 조치