설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강북구

○ 사  업  명 : 우이동 시민광장 조성사업

○ 사  업  비 : 950백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2014. 9. 15.(월)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

◦ 장애인램프의 꺽이는 부분을 사선으로 조정하는 등 장애인시설의 유효폭이 충분히 확보되도록 할 것.

◦ 부지 동측 유선형공간의 전체적인 녹지선, 녹지와 시설물이 만나는 선을

단순하게 정리하여 꺽이고 튀어나오는 선이 최소화되도록 할 것.

◦ 운동시설지 주변의 녹지를 넓히고 나무 그늘 하부에 운동시설을 배치하고, 현장에서 발생하는 돌을 활용한 휴게시설을 설치하여 빽빽한 숲에서 운동하고 휴식하는 공간이 되도록 하되, 운동시설 간 안전거리를 고려할 것.

◦ 음수대는 운동시설 주변으로 이설할 것.

◦ 목재스탠드와 연결되는 파고라 주변의 황토규사 포장면적을 줄이고 녹지공간을 늘려 파고라 뒤편의 교목이 일렬식재가 아닌 다층구조의 풍성한 숲으로 조성, 파고라는 녹지대 중간에 설치하여 녹지대와 시설물설치 라인을 정리할 것.

◦ 목재스탠드 내 수목은 하자가 발생하지 않도록 토양환토와 시비작업, 식재시 수목검수 등에 철저를 기할 것.

◦ 화장실 뒤쪽은 녹지로 조성하고 주변에 시계탑을 설치할 것.

(화장실 주변은 화관목 중심의 정원개념으로 조성하되, 시계탑 주변은 잔디 위주로 식재)

◦ 사람이 많이 모이는 화장실 주변은 데크포장 후 휴게시설을 설치할 것.

◦ 입구측 이동식 분수는 동측 부지 초입에 이설, 1개소만 설치할 것.

◦ 화장실과 연결된 녹지대는 기존 녹지 라인에 맞춰 정리하고 연식의자로 통일성 있게 휴게공간 조성할 것.

◦ 화장실 설치시 디자인을 고려하여 설치할 것.

◦ 부지내 배수설계 및 시공에 유의하고 동절기 공사로 공사품질이 떨어지지 않도록 포장시 “서울특별시 보도공사 설계․시공 매뉴얼”을 참고하여 시공할 것.