설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강서구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨조성(공항중, 공항초, 등명중, 등원중)

○ 사  업  비 : 454,000천원(설계비 19,000, 공사비 435,000)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 외부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부가결

심  의  내  용

[공항중]

□ 서울시 옥상녹화 추진지침에 의거 조성계획을 수립할 것.

- 녹지면적 : 조성면적의 80% 이상, 잔디면적 : 녹지면적의 50% 이하

- 배수상태 육안확인이 가능한 점검구 설치

- 하중에 적합한 토심계획 및 녹화유형 적용

- 종합안내판 등 안내시설 설치 등

□ 옥상의 생육여건과 학교의 유지관리 등을 고려 기존 플랜터 내 장미식재 규모를 줄이고 장미의 품종 및 컬러를 기재할 것.

□ 장미식재지 하부는 줄사철, 소엽맥문동 등의 초화류를 식재할 것.

□ 기존 플랜터 뒤편 초화류 식재계획은 시인성이 떨어지므로 조성계획을 변경할 것.

- 파라펫 배경식재와 연계하여 키큰 관목이나 억새류 등의 군식으로 볼륨감

있는 공간으로 조성

- 관찰 및 산책을 위한 동선 설치

□ 철쭉류, 회양목 위주의 식재규모를 줄이고 옥상부에는 조류, 곤충 유인을 위한 식이, 밀원식물을 추가 반영할 것.

□ 지그재그식 기존 플랜터로 인한 위압감을 줄이기 위해 주 동선에서 보이는 플랜터 앞면에는 관목이나 사초류 등을 군식할 것.

- 출입로 주변 의자설치 규모 줄여 위 패턴으로 녹지 조성

□ 출입로 주변의 녹지공간은 기존 플랜터와 구분하기 보다 연계하여 녹지를 조성할 것.

- 녹지경계부 예각처리 지양(통행으로 인한 답압피해 우려)

□ 옥상녹화로 인해 성토되는 옥상면을 기준으로 안전기준에 적합한 안전시설(휀스) 설치를 반영할 것.

□ 주 출입부 광장의 시설 철거후 확장 조성되는 녹지내 식재는 건물 입구와 앉음벽을 통한 이용 등을 고려하여 다층구조 패턴의 녹지로 조성하되, 다양한 수종의 수목과 교재식물 및 다년생초화류를 식재할 것.

[공항초]

□ 기존녹지내 산책로는 기존 수목 및 녹지훼손을 최소화하는 범위에서 소재, 규모 등을 검토하고, 안전한 이용 및 유지관리를 위해 기반조성을 철저히 할 것.

□ 산책로 이용을 통해 학생들의 관찰학습이 용이하도록 산책로 주변에 키큰관목과 교재식물 및 다년생초화류를 식재할 것.

□ 메쉬휀스에 장미식재시 장미의 품종 및 컬러를 기재하고 큰꽃으아리 등과 혼식할 것.

□ 식재 보식시 황매화, 좀작살, 낙상홍 등 키큰관목을 추가반영하여 식재할 것.

□ 건물앞 식재보식시 기존 회양목은 최대한 존치하고 화관목은 균형감있게 30~50% 반영할 것.

□ 건물 앞 녹지공간에 담쟁이, 인동덩굴 등을 식재하여 벽면을 피복할 것.

□ 무궁화 식재는 시인성이 높은 곳으로 위치를 변경하고 생육활착에 용이한 규격으로 반영하되, 동부녹지사업소(양묘장) 재배 수목을 최대한 활용할 것.

[등명중]

□ 건물 후면 주차장 철거후 녹지조성 구간의 경계소재는 화강석 경계석(버너마감)으로 변경하고, 주차로 인한 녹지훼손을 위해서는 주차장 측에 카스토퍼 등을 설치할 것.

□ 후문 주변 투수블럭 설치지역 주변에는 기존수목과의 조화를 고려하여 키큰관목 및 키작은 관목, 교재식물과 다년생초화류 등의 식재를 반영할 것.

□ 투수블럭 신설시 운동장 측 표면배수로 인한 이용불편이 발생하지 않도록 적절한 배수시설의 설치를 반영할 것.

□ 노후된 파고라는 철거후 이용목적에 맞는 시설을 설치하되, 생육상태가 좋은 등나무는 존치할 것.

□ 파고라 하부에 노후된 의자 철거후 설치하는 휴게시설은 다양한 이용이 가능하도록 평상형, 테이블형, 의자형 등의 휴게시설을 적절히 반영할 것.

[등원중]

□ 중정부분은 일률적인 동선과 의자설치 보다는 휴식공간과 정원공간으로 구분 설치

- 교목 활착 구간 : 수목그늘 공간 이용 의자설치 등 휴식공간으로 조성

- 관목 등 활착 구간 : 교재식물 및 다년생 초화류 추가식재로 정원공간으로 조성

□ 중정부 녹지 내 일조여건이 개선되도록 수형불량목, 밀식목 등을 정비할 것.

□ 중정부 녹지에는 기존 녹지 현황을 고려하여 과도한 교목 식재보다는 키큰관목 및 키작은관목, 초화류 등 하층식생을 보강하는 개념으로 조성할 것.

□ 중정부에 계획한 소나무는 장송보다는 기존 중정 녹지와의 조화를 고려하여 적정규격의 재배종을 식재하되, 보다 시인성이 높은 공간에 식재할 것.

□ 중정부 녹지 경계부의 조경석은 열식배치를 지양하고 규모를 줄여 경관용으로 일부만 반영할 것.

□ 구령대 철거후 중정부 녹지와 연계조성하는 녹지이므로 녹지공간을 불필요하게 분할은 지양할 것.

□ 중정부의 주 동선과 보조동선의 포장소재를 구분할 것.

- 주 동선 : 투수블럭포장, 보조동선 : 디딤석 등

□ 농구장 주변 녹지대는 출입으로 인한 답압피해가 없도록 검토할 것.

- 경계부 매자나무, 화살나무 등 거친수종 군식

- 이동동선 고려 출입로 설치

□ 건물 앞 플랜터 설치는 제외하고 경계석을 화강석경계석(버너마감)으로 교체할 것.

□ 기존 녹지내 동선 주변에는 키큰관목과 키작은 관목, 교재식물 및 다년생초화류 등을 식재하고 담장쪽으로는 담쟁이, 인동덩굴 등을 식재할 것.

□ 장미아치 주변 식재는 큰꽃으아리 등을 혼식할 것.

[공통사항]

□ 수목표찰, 도시녹화시행지 안내판 등 공간별 적정안내시설을 설치하여 관찰, 산책을 통한 자연학습이 되도록 할 것.

□ 학교의 유지관리를 고려 지속가능한 패턴의 녹지를 조성할 것.