설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 관악구

○ 사  업  명 : 도시구조물 벽면녹화

○ 사  업  비 : 86백만원(도면작성비 4, 공사비 82)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 5. 6.(수)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

□ 국제산장아파트 앞 오르막길

◦ 상부 자연지반을 활용한 하수형 벽면녹화를 검토하고, 하수형 덩굴식물을 활용하여 플랜터 까지 녹화하는 방안도 검토 할 것

◦ 덩굴식물은 관목에 인접하여 식재 시 관목과의 경쟁으로 초기생장이 어려우므로 관목은 식재하지 않거나 초화류를 식재하고, 덩굴식물 활착 이후 유지관리 시 관목으로 보완식재 할 것.

단, 초기 관목식재가 불가피할 경우 관목의 수목규격을 낮추어 경합을 최소화하고 덩굴식물생육에 지장이 없도록 적절한 간격을 유지하여 식재

□ 우방아파트앞

◦ 등반보조재 설치시 방음벽 관리주체와 충분한 협의 할 것

◦ 담쟁이와 헤데라를 혼식 하여 조기 녹화 및 겨울철 경관을 고려할 것

□ 국제산장아파트 앞

◦ 기존 녹지 폭이 좁아 관목식재가 어려울 것으로 판단되오니 지속가능한 숙근 초화류 식재 등으로 식재계획을 변경 할 것

□ 공통사항

◦ 가로변 보도와 연계시행되는 공사이므로 사업 추진시 관련 절차(보도브럭 10계명, 보행 안전도우미, 유효보도폭 확보 등)를 충분히 숙지한 후 시행.

◦ 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구.