설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 은평구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨조성(구현초, 연서중)

○ 사  업  비 : 238,068천원(설계비 12,155, 공사비 225,913)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 외부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부가결

심  의  내  용

[구현초]

□ 어울림마당 중 녹지조성 외 구간에 대한 방수계획은 기존 방수상태와 옥상녹화시 준수해야 하는 녹지면적율 등을 고려하여 계획할 것.

□ 어울림마당 데크철거후 탄성포장재 설치는 학교와 시 교육청의 협의를 거쳐 친환경적이고 안전한 소재를 검토 반영할 것.

□ 어울림마당 내 그늘공간은 주변 녹지내 수목과 초화류 관찰 등을 통한 자연학습 등의 공간으로 활용될 수 있도록 조성할 것.

□ 어울림마당 내 녹지조성 구간에는 식재에 적합한 방수·방근계획을 적합하게 반영할 것.

- 식재플랜터 및 파라펫 주변 방수·방근 치켜올림 시행 등

□ 어울림마당 내 녹지조성후 추락 등의 안전사고 예방을 위해 녹지B, 녹지C구간의 녹지는 연계하여 조성할 것.

□ 어울림마당 내 녹지조성으로 인한 배수에 문제가 없도록 드레인과 점검구 설치를 설계에 반영할 것.

□ 학부모 대기공간은 메쉬휀스 및 옹벽의 입면녹화가 가능하도록 일정폭의 녹지공간을 확보후 녹지조성계획을 수립할 것.

- 입면녹화를 위해 메쉬휀스 주변은 덩굴장미(품종 및 컬러 등 기재), 큰꽃

으아리 혼식, 옹벽 주변은 담쟁이, 인동 혼식 등

- 학부모 대기시 그늘제공 및 학교 입구 환경개선을 위해 그늘목과 화관목 등 식재

□ 지속적인 유지관리를 고려 사각기둥 녹화 규모를 줄이고 생육속도가 느린 송악은 담쟁이나 줄사철로 변경할 것.

□ 교화인 초롱꽃을 소재로 다양한 품종의 초롱꽃 단지를 조성할 것.

□ 옥상부 화단가림막 소재인 목재는 토양과 맞닿아 부후 우려가 있으므로 지속가능한 소재로 변경할 것.

□ 중부지방 기후특성상 동해 우려가 있는 남천은 낙상홍으로 변경할 것.

□ 수목표찰, 도시녹화 시행지 안내판 및 공간별 적정안내시설을 설치할 것.

- 어울림마당 공간은 옥상녹화 추진지침에 따른 안내시설 설치

[연서중]

□ 서울시 옥상녹화 추진지침에 의거 조성계획을 수립할 것.

- 녹지면적 : 조성면적의 80% 이상, 잔디면적 : 녹지면적의 50% 이하

- 배수상태 육안확인이 가능한 점검구 설치

- 하중에 적합한 토심계획 및 녹화유형 적용

- 종합안내판 등 안내시설 설치 등

□ 파라펫 주변 배경식재시 사철나무 식재시 황금사철과 혼식, 일정 구간 화살나무 등 혼식할 것.

□ 기존 구조물 차폐를 위해 설치하는 트랠리스는 설치유형(문 설치 제외)과 규격(높이)을 줄여 신규 조성되는 녹지와 조화를 이룰 수 있도록 설치할 것.

□ 건물측으로 넓게 조성되는 녹지에는 동선을 설치(2~3개소)하여 자유로운 산책과 관찰이 가능한 공간으로 조성할 것.

□ 중부지방 기후특성을 고려 동해우려가 있는 배롱나무, 남천은 타수종으로 변경할 것.

□ 추락 등의 안전사고 예방을 위해 설치하는 휀스의 디자인은 조망과 유지관리 등을 고려하여 편강형 디자인의 심플한 휀스로 변경할 것.

□ 수목표찰, 도시녹화 시행지 안내판 등을 적절히 설치할 것.