설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 서대문구청

○ 사  업  명 : 2016 생활주변 자투리땅 녹화

○ 사  업  비 : 63,000천원(설계비 3,330, 공사비 59,379)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 외부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

[연희동 446-92 사천교 주변]

□ 기존 녹지내 버즘나무 등 밀식되거나 수형이 불량한 수목은 정비하여 일조

여건을 개선할 것.

□ 수목식재지 답압 등으로 훼손된 토양 치환(최소 토심 300)을 시행할 것.

□ 수목보식은 빈 공간에 관목을 종류별로 식재하는 것 보다는 수세가 강한

관목류(화살, 황매화, 매자 등) 1~2종을 선정하여 식재할 것.

(공중화장실 통행 답압 훼손지 보식 : 자산홍 제외, 매자나무 1종 군식)

□ 수목식재 패턴은 열식(띠형태) 식재를 지양하고 군식형태로 식재할 것.

□ 다층구조 패턴의 수목식재시 키큰관목과 키작은 관목, 초화류를 이용자의

조망에 용이하도록 적절히 배치할 것.

(동선에서 먼 쪽 또는 중앙부 기준, 키큰관목→ 키작은관목→ 초화류 순 식재)

□ 보행인의 편의와 인위적인 훼손을 방지할 수 있도록 기존 녹지선을 단순화

시키는 방안 예산범위 내 반영 검토할 것.

□ 운동시설은 이용자의 접근과 녹지훼손을 최소화할 수 있는 위치를 선정하여

설치할 것.

[연희동 527 연가교 주변]

□ 무분별한 자전거 이용과 보행자로 인한 훼손지는 수목식재 전 토양치환

(최소 토심 300)을 시행할 것.

□ 자전거 동선을 위한 보행로 설치로 기존 녹지대를 분리하는 계획은 재검토

할 것.

- 일부구간 수목보호 울타리 설치 또는 경계부 관목군식 등으로 대체

□ 인위적인 훼손방지를 위해 식재하는 회양목은 열식(띠) 형태 보다는 아메바

형태로 군식할 것.

□ 화장실 통행으로 훼손된 지역의 화살나무 군식은 추가훼손이 없도록 훼손지

주변까지 식재할 것.