설계심의 결과

○ 요구기관 : 동대문구

○ 사 업 명 : 도시구조물 벽면녹화사업

○ 대 상 지 : 천호대로 등 2개소

○ 사 업 비 : 금110백만원

○ 심의일자 : 2016. 7. 12.(화)

○ 심의결과 : 조건부

심  의  내  용

◦ 천호대로(신답지하차도) 플랜터 하부에 배수판을 설치하시고 플랜트 정비시 하드우드 사용을 적극 검토하시기 바랍니다.

◦ 헤데라 식재위치를 조정하여 지하차도 내부 옹벽이 녹화되도록 하고, 원활한 초기생장 유도를 위해 간단한 유인용 보조재를 설치하여 주시기 바랍니다.

◦ 식물 생육에 필요한 영양분이 부족한 식재여건임을 감안 완효성 비료(유기질 비료, 고형비료, 입상 코팅비료 등)을 밑거름으로 충분히 시비한 후 식재하시기 바랍니다.

※ 밑거름(식재 시)은 1본당 75~150g 정도를 시용하고, 웃거름(2년차 봄)도 1본당

75~150g 정도를 시용한다. 이후로는 생육상태에 따라 적기에 시비한다.

◦ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수하고,  특히 '보행안전 도우미 배치', '안전휀스 설치'를 시행하여 시민의 보행불편을 최소화하기 바랍니다.