설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 구로구

○ 사  업  명 : 2020년 가로수 생육환경 개선사업

○ 사  업  비 : 693백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

심  의  내  용

❍ 사업대상지 중 일부 구도로가 포함되어 있으니 재검토

❍ 가로수 빗물유입 보호판 설치시 도로경계석 부분 등 보행자 답압이 없거나 빗물유입이 불가능한 면은 제외(‘ㅁ’ 모양이 아닌 ‘ㄷ’ 모양으로 설치)

❍ 가로수 빗물유입침투보호판 설치시 가로수 뿌리가 훼손되지 않도록 유의

❍ 가로수 빗물유입침투보호판 설치시 보호판 내부에 맥문동 등 초화류

식재 검토(설계 물량 반영)

❍ 띠녹지 경계에 초화류 등을 식재하여 토양 노출을 시선적으로 차폐

❍ 블럭 포장시 혼합골재와 모래 사이에 토목섬유(부직포)를 깔아서

모래가 혼합골재 공극을 막아 투수율이 저하되지 않도록 조치

❍ 띠녹지 보호판 및 삼통관 등은 설치구간의 보도폭(우수유출량)을 고려하여

수량이 적정한지 검토

❍ 보고자료와 도면, 내역서상 불일치 부분은 확인 후 수정할 것

※ 빗물유입화단 물량 확인

❍ 띠녹지 보호휀스는 간결한 디자인의 제품을 도입(불필요한 상부디자인 제거)

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결