설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 동작구

○ 사  업  명 : 가로수 집중관리로 거리경관 개선(시민참여-동작구)

○ 사  업  비 : 50백만 원

○ 심 의 일 자 : 2020. 3. 10.(화)

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 은행나무 식재시, DNA 감별 등을 통해 수나무 식재

○ 식재위치는 주변 여건을 고려하여 필요시 조정하여 식재

- 전신주, 배전함 등과 인접시 뿌리 생육 불량하므로 위치 조정

- 교각 하부 등 음지지역은 일조량 등을 충분히 검토하여 식재

○ 가로수 식재시 지면보다 낮게 식재(5~10㎝)하여 빗물유입 유도 및 융기 대비

○ 가로수 식재 전 검수 철저 시행, 특히 흉고직경이나 근원직경 외

수형 및 지하고 등을 확인하여 가로수로 적합한지 확인할 것

○ 가로수 식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행하고

가로수 보호틀내 급양급수관 설치

○ 보호판 설치시 보도가 협소할 경우 정사각형이 아닌 직사각형 형태로 설치

○ 보호판 표면은 요철이 있는 미끄럼 방지 시설이 있는 제품으로 설치