설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 영등포구

○ 사  업  명 : 노후된 가로수 보호판 정비(시민참여)

○ 사  업  비 : 90백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2020. 5. 11.(월)

심  의  내  용

❍ 가로수 생육에 따라 내경 조정이 가능한 보호판으로 설치 권장

❍ 보호판와 지면과의 높이 차이는 5㎝ 이상이 되도록 시공

(※ 단, 차량이나 기타 인위적 피해가 우려되는 지역은 5㎝ 이하로 할 수 있음)

❍ 보호판 설치시 ‘가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 제13조[별표2]’ 참조

❍ 근원직경이 큰 가로수의 경우 보호판 설치가 생육에 지장이 되지 않도록 일반 규격보다 상향하고 장방향으로 설치

❍ 뿌리융기 정비는 가로수 근원부를 약화시켜서 전도사고를 발생할 수 있으므로, 보행량 등을 고려하여 신중하게 시행

- 보도폭이 넓고 보행량이 많지 않다면 가로수 생육공간을 넓히고 보호판 대신 띠녹지 조성이나 식생(줄사철 등)형태로 조성

- 뿌리융기 정비가 불가피한 경우, 뿌리 훼손을 최소화하고 절단부분은 약제처리하여 부후를 예방

❍ 가로수 보식시 가로수 수형, 지하고 등에 대해서도 세부기준을 정하여 가로수에 적합한 나무가 식재되도록 검수 철저

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결