설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 중구

○ 사  업  명 : 가로수 생육환경 개선사업(중구)

○ 사  업  비 : 109백만 원

○ 심 의 일 자 : 2020. 3. 9.(월)

심  의  내  용

○ 가로수 보식시, 기 식재된 수종과 동일하게 식재하여 통일성 유지

○ 식재위치는 주변 여건을 고려하여 필요시 조정하여 식재

- 동호로 280은 한전 배전함 및 맨홀 등으로 인해 가로수 뿌리 생육에 방해,

위치 조정 필요

- 서소문로 18은 한전 배전함 및 보도 중앙에 위치하여 보행에 방해 우려,

도로쪽으로 위치 조정

동호로 280 보식 대상지	서소문로 18 보식 대상지

○ 가로수 식재시 지면보다 낮게 식재(5~10㎝)하여 빗물유입 유도 및 융기 대비

○ 가로수 식재 전 검수 철저 시행, 특히 흉고직경이나 근원직경 외

수형 및 지하고 등을 확인하여 가로수로 적합한지 확인할 것

○ 가로수 식재시 급양급수관을 설치하여 유지관리에 활용

○ 보호판 설치시 보도가 협소할 경우 정사각형이 아닌 직사각형 형태로 설치

○ 보호판 표면은 요철이 있는 미끄럼 방지 시설이 있는 제품으로 설치

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결