설계심의 결과

○ 요구기관 : 성북구

○ 사 업 명 : 도시구조물 벽면녹화사업

○ 대 상 지 : 정릉로

○ 사 업 비 : 금50백만원

○ 심의일자 : 2016.3.28.(월)

○ 심의결과 : 조건부

심  의  내  용

◦ 헤데라(송악)은 서울지역의 기후에 적합한 품종으로 선정하여 내역서에 명시하여 주시기 바랍니다.(쏘른데일, 하이베르니카 등)

◦ 구조물 조기피복을 위해 헤데라 식재밀도를 상향 조정하여 주시기 바랍니다.

◦ 식물 생육에 필요한 영양분이 부족한 식재여건임을 감안 토양개량제 사용 또는 부속퇴비 등 밑거름을 충분히 시비한 후 식재하시기 바랍니다.

◦ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수하고,  특히 '보행안전 도우미 배치', '안전휀스 설치'를 시행하여 시민의 보행불편을 최소화하기 바랍니다.

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공하기 바랍니다.

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조｛(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)｝

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)