설계심의 위원 지적사항 조치계획(서울대공원)

□ 용역명 : 2014년 서울대공원 예방 사방사업 – 1호지(열대조류관 뒤편 계류, 산108-11)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
공통사항	1. 계간수로(돌수로) 설치시 일정구간(20~30m) 마다 야생동물(양서파충류 등)의 이동이 용이하도록 경사가 완만한 탈출구 설치(U타입 수로 또는 미끄럽지 않은 재질 사용)
윤현섭	1. 제형돌수로(바닥돌붙임, 기슭막이) 시공시 유속이 작은 구간은 메쌓기로 시행하되, 골막이와 바닥막이 주변은 찰쌓기 2. 메쌓기시에는 세굴되지 않도록 부직포 포설 3. 현재 구배가 6.9%이므로 바닥막이 수량은 합리적으로 조정 4. 제형돌수로 바닥돌붙임 시 유속완화 기능을 위해 일부 돌출형으로 시공
여창건	의견 없음
민도홍	의견 없음
사면정비팀장	의견 없음

□ 용역명 : 2014년 서울대공원 예방 사방사업 – 2호지(들소사 뒤편 계류, 산65-154)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
공통사항	1. 계간수로(돌수로) 설치시 일정구간(20~30m) 마다 야생동물(양서파충류 등)의 이동이 용이하도록 경사가 완만한 탈출구 설치(U타입 수로 또는 미끄럽지 않은 재질 사용)
윤현섭	1. 제형돌수로(바닥돌붙임, 기슭막이) 시공시 유속이 작은 구간은 메쌓기로 시행하되, 골막이와 바닥막이 주변은 찰쌓기 2. 메쌓기시에는 세굴되지 않도록 부직포 포설
여창건	의견 없음
민도홍	의견 없음
사면정비팀장	의견 없음

설계심의 위원 지적사항 조치계획(서울대공원)

□ 용역명 : 2014년 서울대공원 예방 사방사업 – 3호지(곰사 뒤편 계류, 산77-2)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
윤현섭	의견 없음
여창건	의견 없음
민도홍	의견 없음
사면정비팀장	의견 없음

□ 용역명 : 2014년 서울대공원 예방 사방사업 – 4호지(식물원 뒤 계류, 산62-5)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
윤현섭	의견 없음
여창건	의견 없음
민도홍	의견 없음
사면정비팀장	의견 없음

□ 용역명 : 2014년 서울대공원 예방 사방사업 – 5호지(제1배수지 뒤 계류, 산65-137)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
윤현섭	의견 없음
여창건	의견 없음
민도홍	1. 골막이 방향을 반시계방향으로 일부 조정
사면정비팀장	의견 없음

설계심의 위원 지적사항 조치계획(서울대공원)

□ 용역명 : 2014년 서울대공원 예방 사방사업 – 6호지(동물분환경처리장 앞 수로, 산21-3)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
윤현섭	1. 제형돌수로 설치시 일정구간(20~30m) 마다 야생동물(양서파충류 등)의 이동이 용이하도록 경사가 완만한 탈출구 설치(U타입 수로 또는 미끄럽지 않은 재질 사용)
여창건	의견 없음
민도홍	의견 없음
사면정비팀장	의견 없음

설계심의 위원 지적사항 조치계획(서울대공원)

□ 설계 용역명 : 2014년 서울대공원 예방 사방사업 – 6호지(동물분환경처리장 앞 수로, 산21-3)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
윤현섭	1. 제형돌수로 설치시 일정구간(20~30m) 마다 야생동물(양서파충류 등)의 이동이 용이하도록 경사가 완만한 탈출구 설치(U타입 수로 또는 미끄럽지 않은 재질 사용)
여창건	의견 없음
민도홍	의견 없음
사면정비팀장	의견 없음