설계심의 유의사항

설계심의 공통사항

▸ 공원시설별 색상이나 디자인의 통일성을 고려하여 설계하고, 토사유실지역, 배수로시설, 노후시설 등 시민안전 위험시설 우선 정비

▸ 어린이, 노약자 등을 배려한 배치 및 구성

▸ 여성 편익시설이나 장애인 전용시설은 여성․장애인 단체들과 사전협의하고, 합동 현장점검과 적극적인 의견수렴을 통하여 사후 불편이 없도록 조치

▸ 생울타리 주변에 별도의 목책을 설치하거나 일부 훼손된 시설물을 전면 교체하는 등 예산낭비 요인이 없도록 시민의 입장에서 신중히 검토

▸ 산책로 바닥포장은 가급적 인공시설인 황토색깔의 콘크리트 포장은 지양하고, 자연소재인 흙다짐 포장으로 설계

▸ 콘크리트, 철재, 합성소재, 보도블럭 등 인공구조물 설치 지양

(산지형공원은 숲에서 나는 재료로 숲을 치료)

▸ 수목은 해당 지역의 기후, 토양 등 환경조건에 적합한 수종으로 선정

▸「무장애 친화공원 가이드라인」적극 반영

▸ 운동기구, 휀스 등 공원시설물 색상은『공원시설 색채 디자인 가이드라인』을 적용하여 기와진회색으로 설계

▸ 공원안내판은 개선된 『도시공원 안내체계』메뉴얼에 맞도록 설계

▸「공공화장실 디자인 가이드라인」 및 「여행화장실 가이드라인」준수

‘16년 설계심의 주요내용

○ 2016년 구공원 주민참여예산사업

기관명	사업명	공사내역	설계심의 주요내용
중구	공원내 시설물 유지보수	∘주목, 맥문동 등 수목 및 초화류 식재 ∘등의자, 음수전 등 시설물 설치 ∘점토블럭 재포장 등	∘파손된 보도는 경화흙 포장이 아닌 기와진회색의 아스콘으로 정비 할 것 ∘공원입구 단차를 이질감 없도록 같은 재질의 점토블럭으로 할 것 ∘음수대는 아리수 음수대로 설치할 것
용산구	우리마을 정자(화경대) 정비	∘전통정자 개보수	∘처마길이 길게하는 방법 검토 - 처마깊이가 짧아 집 내부 보호에 취약 ∘기둥 동바리목재 물량 누락 ∘보 기계가공으로 변경 검토 - 충량만 인력가공일 필요 없음
성동구	공원내 시설물 유지보수	∘장애인 경사로 설치 ∘석축 재설치 ∘노후 계단 재설치	∘장애인 경사로는 보행교차 구간을 더 늘리더라도, 폭을 축소하여 경관 훼손을 최소화 ∘목재계단은 끝부분에 논스립을 설치하여 미끄러짐·파손 및 마모 방지 ∘목교는 안전을 고려하여 설치 ∘석축쌓기는 배수관 설치 유의
성동구	등산로 둘레길 정비개선	∘목재데크계단 철거 ∘목재계단설치(60m)	∘목재난간(휀스)을 현대적인 스타일로 설계 ∘목재데크계단과 목재난간이 서로 이질감 없도록 통일감 있게 디자인 ∘목재난간 핸드레일을 육각형태로 하고 주주 상부캡 씌우지 않을 것 ∘전체 색상은 기와진회색 또는 고궁갈색을 적용할 것
동대문	공원내 시설물 유지보수	∘수목 이식·제거·식재 ∘포장정비 ∘수경시설정비 ∘조형물 설치	∘메타세콰이어 수고를 낮출 경우 수형이 나빠지므로 솎아내는 수준으로 정비 ∘앉은벽의 상판 재질은 목재로 변경하고 높이는 40cm로 조정(게비온 검토) ∘책조형물은 수준이 낮으므로 재검토 ∘조형물벤치의 인물구조물은 상징적인 조형물 형태로 변경
중랑구	까치어린이공원 물놀이 분수대 설치	∘관목식재 ∘시설물공사 ∘포장공사 ∘철거 및 폐기물처리	∘고무칩의 색상은 기와진회색 등 진한 단색으로 처리 ∘고무칩 포장에 중금속이 발생하지 않도록 안전한 접착제를 사용할 것을 도면에 명시 ∘신규 운동기구는 그늘이 있는 곳에 설치
강북구	공원내 시설물 유지보수	∘파고라, 데크, 소나무지주대 설치 ∘울타리 교체 ∘먼지털이개, 토피아리 설치	∘보도폭을 차도쪽으로 확보하는 방안을 검토, 부득이한 경우 장식벽을 제거하여 보행공간으로 활용하고 경계에 안전울타리 설치 검토 ∘토피아리는 유지관리가 용이하고 솔밭근린공원에 어울리는 내용과 형태로 재검토 ∘지주대 등 시설물은『공원시설 색채디자인 가이드라인』을 적용하여 이질감이 없도록 조치
노원구	공원내 시설물 유지보수	∘운동기구 설치 ∘파고라, 등의자, 안내판 설치 ∘포장 부분 교체 ∘정자지붕 정비	∘운동기구, 편의시설, 안내판 등 시설물은『공원시설 색채디자인 가이드라인』을 적용하여 통일감이 있도록 조치 ∘노후된 화단 경계목은 철거 후에 재설치 지양(반디어린이공원) ∘목재시설물의 유지관리를 위하여 오일스테인 등으로 정기적인 도장 실시
강서구	공원내 시설물 유지보수	∘야외무대 램프 설계 적정성 ∘시설물 설치 적정성 및안전성 심의	∘야외무대 램프 기초 골조 간 간격이 과도하게 조밀하니 적정 간격여부 검토하고 ∘위험 표지판 및 금지 안내판은 개별 설치보다는 픽토그램 모둠 표시하여 종합 안내판으로 설치할 것 ∘목재계단 정비 시 논슬립 처리 등 안전 장치 구비할 것
영등포	공원내 시설물 유지보수	∘시설물 노후도 ∘자재의 적정성 ∘안내체계 적정성 ∘식재 적정성	∘경계목은 주변과 조화를 이루도록 블럭으로 교체하고 로프 펜스는 제거할 것 ∘안내판은 서울시 안내체계 기준을 지켜 설치하도록 할 것 ∘수목보호판은 비교적 상태가 양호하므로 일괄 교체는 자제하고, 가급적 필요한 부분만 교체하되 애기맥문동 류의 초화류 식재 검토를 요함
서초구	도구머리공원 등산로 조성	∘노후 시설물 교체 ∘경사로 목계단 설치 ∘식재보완 공사	∘사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차 이행 후 사업시행 ∘목계단 양쪽부분이 강우시 세굴되지 않도록 횡단배수시설을 설치하여 우수를 분산 ∘등의자, 평의자는 자체 직영으로 설치하는 방안을 강구 ∘원주목경계는 주변 야석, 호박돌 등 산지에 어울리는 영구시설로 재검토
강남구	한티공원 기반시설보수 및 산책로 정비	∘시설보수 ∘산책로 정비	∘입구 보행게이트는 오래되고 낡은 디자인이므로 미반영 ∘방부목 흙막이는 산지형 공원에 어울리는 돌 등 영구시설로 재검토 ∘목재계단은 일부 경사가 급한 곳만 반영하고 나머지는 야자매트로 깔 것 ∘자산홍, 영산홍은 산림수종으로 재검토
강남구	한솔공원 외 나무심기	∘측백나무 등 식재 ∘파고라 정비	∘식재 컨셉을 정하여 배식디자인 재검토 ∘달터근린공원 잔디밭은 최대한 비우고 외곽으로 식재 ∘포이근린공원 차폐시 측백나무 반영 ∘한솔근린공원 파고라 오일스텐 칠 반영

○ 2016년 시공원 주민참여예산사업

기관명	사업명	공사내역	설계심의 주요내용
종로구	공원내 시설물 유지보수 (북한산도시 자연공원)	○ 시설물공사 - 팔각정 도색, - 목재계단 정비 등	◦ 목계단 설치는 꼭 필요한 지점으로 한정 - 경사가 급하지 않은 곳은 계단 설치 지양하고 야자매트 반영 - 목계단 경계판재 설치는 우수 처리, 기능 등을 재검토 ◦ 콘크리트 난간 도색 색상은 주변 경관과 어울릴 수 있는 색채로 재검토 ◦ 원두막 진입 기존 디딤석은 철거하고, 동선에 야자매트를 반영하고, 철거한 디딤석은 장승 앞 포토존에 활용 ◦ 앉음벽 상판, 원두막 등 목재 주기별 오일스테인 도색 및 원두막 이엉 교체 등 시설물 유지관리에 철저 바람
용산구	등산로 둘레길 정비 및 개선 (응봉근린공원)	○ 철거공사 - 콘크리트 계단 등 ○ 시설물공사 - 데크계단 8개소, - 목계단 39단 등 ○ 식재공사 - 화살나무100주 등	○ 데크계단 등 시설물은『공원시설 색채 디자인 가이드라인』을 적용 ○ 데크계단 난간은 상부에 캡이 없는 팔각 (하드우드)형태 디자인 검토 ○ 시설물 설치로 인한 녹지(임야) 훼손이 최소화 될 수 있도록 사전 현장관리 철저
성북구	등산로 둘레길 정비 및 개선 (북악산도시 자연공원)	○ 시설물공사 - 데크계단 및 데크로드 등	◦ 데크계단 및 데크로드 목재는 국내생산재인 낙엽송으로 변경하고 연 1회 이상 도색작업 실시 ◦ 목재난간은 안전상 꼭 필요한 한쪽 구간만 설치하는 방안 검토 ◦ 사업을 제안한 주민과 이용시민 및 군부대와 협의를 통해 사업 효과를 극대화 하기 바람
양천구	걷기 좋은 산책길 만들기 (갈산근린공원)	○ 철거공사 - 식생정리 및 수목제거 ○시설물공사 - 목계단, 목책, 매트포장 등 ○ 식재공사 - 때죽나무 등 13종	○ 산림 내 경관 등을 고려하여 안전을 위해 불가피한 경우를 제외하고는 목책설치는 가급적 지양하고, 과도한 목책 횡대는 조정