설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 도영로 가로수 보호판 정비사업

○ 위    치 : 영등포구 도영로

○ 사 업 비 : 76,000 천원

○ 심의일자 : 2017. 03. 02

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
․ 가로수 보호판은 보행폭 등을 고려하여 직사각형으로 설치 검토	․ 가로수 보호판은 보행폭 및 가로수 규격 등을 고려하여 정사각형으로 적용하였음.
․ 가로수 보호판은 서울시 공공 디자인 제품으로 사용하고, 미끄럼 방지 기능이 있는 제품 으로 설치	․ 가로수 보호판은 서울시 공공 디자인 제품으로 사용하였으며, 미끄럼 방지 기능이 있은 제품 으로 설치하겠음.	반영
․ 융기된 뿌리는 절단 등 정비 후 부후되지 않도록 약품처리 할 것	․ 융기된 뿌리 절단면은 부후되지 않도록 약품처리 하겠음.	반영
․ 재포장되는 보도블럭은 요철 및 침하가 발생하지 않도록 시공할 것	․ 재포장되는 보도블럭은 요철 및 침하가 발생하지 않도록 시공 하겠음.	반영