설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			동대문구 토목과-7416			담당자	김연수	요청일자		`15. 6. 30
사업명		세계거리 춤축제 특화거리 조성사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 장한로(장한평~장한동 삼거리 - 규모 : 연장 1,330m - 내용 ․인조화강석 투수블록 : 4,536㎡ ․보차도 경계석 : 1,425m
		사업 기간		2015. 7. ~ 2015. 10.
		발주자		동대문구
		용역사		㈜ 동해종합기술공사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•인조화강석 투수블록 자재 변경 - 형상 : 300×300 → 200×200 이하 권장 - 경고용 띠 : 삭제 (해당도면 : 모든 설계도면)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.11, 20)
2					•장애인 점자블록 - 횡단보도와 험프가 인접한 구간의 단절된 장애인 블록은 연속적으로 설치 (해당도면 : 포장및시설물 계획 평면도-1,-2, -3,-6,-7,-8(1구간,3구간,4구간,7구간, 9구간,10구간)) - 버스정류장이 있는 경우 장애인 점자블록 설치
3					•측구 압축강도 상향 조정 (21 → 24 Mpa) (해당도면 : 포장단면 상세도)				•도로측구 시공관리 계획 (토목부-17201, 2014. 9. 3)
4					•인조화강석 블록 포장 자재 형상 및 패턴 변경 - 형상 : 300 × 300 → 200 × 100 - 패턴 : 하중전달력이 좋은 지그재그 패턴 사용, 경사구간은 눈에 잘 띄는 색상(붉은색 계열)으로 시공 (해당도면 : 차량 진․출입구간 상세도, 험프 상세도)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.19, 136)

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
5	설계도면	•볼라드 - 설치 위치 변경 : 보도 시종점부분 전면 → 후면 - 볼라드 앞 30㎝에 점형블록 설치 (해당도면 : 장애인 유도블록 상세도)	•보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준개선계획(보도환경개선과-5040, 2015. 4. 15)
6		•공사안내표지판 다국어 겸용 표기 - 한글, 영어, 중국어 겸용표기 •공사안내표지판 설치 위치 표기	•효율적인 보도공사 안내방법 개선 (보도환경개선과-3918, 2012.12.12.) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.33~34)
7	공사시방서	•2014년 서울특별시 전문시방서(토목편) 개정내용 반영
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1