[서식 12-1]

서울시 비점오염저감사업 설계 승인 신청서

1. 사업개요

❍ 사 업 명 : 응봉유수지 CSOs 저류조 설치

❍ 사업위치 : 서울시 성동구 고산자로 125-98(응봉유수지 내)

❍ 사업기간 : 2018년~2021년

❍ 시설종류 및 사업량

- 주요설비: CSOs 저류조 1개소, 용량 4,000㎥(부지면적: 유수지 2,874/저류조 427㎡)

- 부대설비: 유입 수문, 자동스크린, 저류조 배수펌프 및 지배수펌프, 세척설비, 유지관리용 호이스트, 탈취기 등

❍ 사 업 비 : 10,130백만원(국비 5,065백만원, 지방비 5,065백만원)

- 공사비 9,021 / 설계비 262 / 감리비 765 / 부대비 21 / 기타 용역비 등 611)

1)소규모 지하안전영향평가 용역 50백만원, 설계 경제성 검토 11백만원

❍ 사업내용 : 서울시 성동구 응봉동 일원에서 강우 시 발생하는 고농도 비점오염물질을 저감하여 중랑천 및 한강 수질 보전

2. 승인 신청 내용

시설위치

서울시 성동구 고산자로 125-98번지 일원

시설종류

CSOs 저류조

용량

4,000㎥

부지면적

427㎡

배수구역 면적

38.8ha

하류수계

중랑천 → 한강

배수구역특성

도시지역

대상 유역

수질 현황

(단위: mg/L)

구 분	SS	BOD	COD	T-N	T-P
강우 시	300	119.6	84.0	20.068	1.988

※ 측정지점 : 응봉유수지 차집관로(중랑천 방류부)

연계처리

정체수 및 역세척수를 중랑물재생센터와 연계 처리