(붙임 – 1)

『용왕산 자락길』정비사업 설계심의 결과

양천구 -

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비고
양천구	- 위 치 : 양천구 목동 199-55번지일대 (용왕산근린공원) 연 장 : 약 480m 사업비 : 480,000천원 내 용 : 무장애숲길 조성 세부내용 □설치 : 목재데크, 전망데크, 이용안내판, 방향안 내판, 의자설치 수목, 초화류 식재	가. 도면번호 L-05 : 종합계획도 - 자락길에서 운동장으로 연결되는 부분의 데크가 꺽이거나 만나는 지점은 충분한 참공간을 확보하여 휠체어 이용자가 방향을 바꾸고 교행하는데 불편이 없도록 검토 - 포켓 쉼터 조성시 꼭 필요한 부분만 1개소만 설치토록 하되 필요시 규모는 조정하고 높이는 최대한 낮은 위치에 설치 검토 나. 도면번호 L-10 : 데크로드 B 타입 설치 - 데크로드 B 난간 설치시 위험하지 않는 구간은 추락 방지턱만 설치하여 휠체어 바퀴가 빠지지 않도록 하므로서 시설물 최소화 검토 다. 도면번호 L-18 : 노선안내판 - 노선의 명칭은 “용왕산 자락길” 로 안내판 등에 통일하여 표기할 것 - 안내간판 설치는 도시공원 안내체계에 맞게 설치 검토 라. 기타사항 - 데크 색상은 통일하여 설치 - 자락길 설치시 수목제거는 고사목, 도복위험목 등 불가피할 경우만 할 것 - 샛길 폐쇄구간의 차단목 설치후 차단목 뒷 공간에 관목을 식재, 하층식생으로 유도하여 차단 효과를 높이도록 검토

(붙임 – 2)

등산로 정비사업 설계심의 결과–(주민참여)

강서구 -

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비고
강서구	- 위 치 : 강서구 화곡동 봉제산 일대 연 장 : 약 0.4km 사업비 : 93,000천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 □설치 : 메트 포장 122m, 안전난간 61경간 목계단 9단, 축대목 212m, 샛길 폐쇄 3개소 방향안내판 등 5개	가. 도면번호 L-17 : 수목표찰 설치 - 수목표찰은 꼭 필요할 경우에 한하여(수종당 1개) 도시공원 안내체계에 맞게 제작 설치할수 있도록 검토. 나. 도면번호 L-16 : 이용안내판 설치 - 이용안내판은 도시공원 안내체계에 맞게 설치토록 검토. 다. 도면번호 L-12 : 샛길 폐쇄 구간 - 샛길 폐쇄구간의 차단목 설치시 현장 채집목으로 설치토록 하고, 차단목 뒷 공간에는 관목을 식재, 하층식생으로 유도하여 차단 효과를 높이도록 하기 바람. - 수목식재가 필요한 공간은 추가 식재 검토 라. 사유지 구간 토지 이용에 대하여 - 사유지 통과구간은 토지 소유주의 사용승낙을 득한 후에 조성하기 바라며, 관련법규에 적합(절차이행 등) 하게 조성할 것.

(붙임 – 3)

근교산 등산로 정비사업 설계심의 결과

강서구 -

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비고
강서구	- 위 치 : 강서구 화곡동 봉제산 일대 연 장 : 약 2.1km 사업비 : 99,600천원 내 용 : 근교산 등산로 정비 세부내용 □설치 : 야자매트 279m, 안전난간 52경간 목계단 27단, 원주목교체 50m, 기타 수목식재, 방향안내판 5개 등	가. 도면번호 L-38 : 수목표찰 설치 - 수목표찰은 꼭 필요할 경우만 작은 크기로 도시공원 안내체계에 맞게 제작 설치할수 있도록 검토.(수종별 1개) 나. 도면번호 L-37 : 이용안내판 설치 - 이용안내판은 도시공원 안내체계에 맞게 설치토록 검토. - 이용안내판 설치는 꼭 필요한 곳 1개소만 설치 다. 기타사항 - 편백나무 식재는 제외하고, 타 수종으로 식재 검토