「세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업」

도로·보도 포장 설계 협의 내용

【보도환경개선과】

1. 공공보도에 대한 포장 설계도서 작성시 반영사항

가. 서울시 특성에 맞는 보행자 중심의 가로구조 설계를 위한 통합적 매뉴얼인 「서울시 가로 설계·관리 매뉴얼」 준수(2월 중 배포예정)

나. 보도상 보행 지장물(한전 지상기기 등 신규 설치 시설물 포함)이나 미관훼손 시설물이 있을 경우 관리기관(부서)과 사전 협의하여 건축선 후퇴 부분, 공개공지, 녹지대 등 유휴공간에 우선 배치하고, 보도의 유효폭 2.0m 이상을 확보(보도 위 시설물 배치 계획서 작성)

다. 차량진출입로는 「보도횡단차량 출입시설 허가처리지침」제6조 제1항(별첨) 차량출입시설 포장 설치 기준에 따라 설계하되, 보행자 불편 해소 및 보행 연속성 유지를 위하여 보도와 단차가 없도록 설계

라. 보도포장 설계는 「서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼」 및 「보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(2015.4.15.)」, 「보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11.18.)」에 따라 설계

마.「보도공사 설계 지도·점검 개선계획(2015.3.17.)」에 따라 보도공사 착공 6개월 이전까지 보도포장 상세도면을 작성하여 우리 과에 “보도공사 설계 지도·점검” 의뢰

※  각종 자료는 서울시홈페이지 보도블록 자료실 (https://safe.seoul.go.kr/specifications)에서 검색 가능

【도로관리과】

1. 이면도로(세종대로19길 및 세종대로 21길)에 계획하고 있는 차도포장(프리캐스트 콘크리트)에 대하여는 교통량, 교통하중 조건 등을 고려하여 포장 구조해석을 통하여 적절한 포장 단면 설계가 되어야 하며, 향후 준공 이후 차량 통행시 침하 및 파손 등의 손상으로 시민통행 불편이 최소화 될 수 있도록 유지 관리 기관인 중구청(도로시설과)과 협의할 것.

2. 서울시 차도 석재포장 설계 안내서(안)을 참고하시기 바람.

【중구청 도로시설과】

1. 거리 공간 디자인은 서울시민, 지역주민을 대상으로 앙케이트 등 공감소통을 통해 결정하여 주시기 바람.

2. 차도 및 보도 설계는 국토교통부 토목시방기준 및 서울시 발간 보도공사 설계시공 매뉴얼에 따라 시행하여 주시기 바람.

※ 특히 장애인블록, 차량진출입로, 횡단보도 턱낮춤 규정 준수

3. 실시설계용역 기간내「교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙」에 따라 교통안전시설 심의를 득하여 설계에 반영하여 주시기 바람.

4. 포장재(프리케스트 콘크리트블록)는 광장바닥 이미지와 주변 도로와의 일체감·고급화하기 위해 채택한 것으로 사료되나, 향후 유지 관리가 용이하여야 하며, 도로기능상 문제가 없는 지 면밀히 검토 후 반영하여 주시기 바람.

5. 실시설계용역 시행시 차도 및 보도 설계 상세도를 작성하시어 별도 협의하여 주시기 바람.

6. 도로 위 바닥조명은 보행인의 시야를 방해하고 결로현상 등으로 유지관리에 어려움이 예상되므로 지양하여 주시기 바람.(광장부분에 제한적으로 설치하는 방안 검토).   끝.