설계VE 수행결과 요약

1. VE 아이디어 총 제안건수 결과

설계VE 대상 용역건수	아이디어 창출	아이디어 제안				설계보완
		제 안	채 택	부분채택	미 채 택	제안	채택	미채택
제안건수	33건	21건				12건

2. 분야별 아이디어 제안건수 결과

VE 분야	아이디어 창출	아이디어 제안			설계보완
		제 안	채 택	미 채 택	제안	채택	미채택
도로(1)_엄호천위원	14건	4건			10건
도로(2)_이환섭위원	4건	4건			0건
토목구조_엄종욱위원	7건	6건			1건
토목시공_김무섭위원	8건	7건			1건
합 계	33건	21건			12건

3. 총공사비 증감률 및 제안 건수

공 사 비(원)						아이디어 건수			비고
구 분	개 선 전	개 선 후	절 감 액	절 감 율	가치향상율	제 안	채 택	미채택
VE제안공사비						21
총공사비

4 .설계 VE 제안 아이디어 목록

순	제안번호	제 안 명	공 사 비(원)			채택 여부	비고
			개 선 전	개 선 후	증 감 액
총 계		제안 33건 중 채택 건 합계
1	도로(1)-01	우수받이의 경우 배수공에서 재활용으로 계획되어 있으므로 기존구조물 깨기수량에서 삭제하자
2	도로(1)-02	기존 안내표지판 및 교통표지판 철거 후 기초 및 강관은 재활용하자.
3	도로(1)-03	본선시점부 아파트 인접구간에 대해 필요구간은 저소음 아스팔트 포장을 적용하자.
4	도로(1)-04	STA. 0+380~0+450 구간의 종단곡선 변화비율을 60km/h 설계기준에 맞게 적용하자.
5	도로(1)-05	한강대교->현충원, 노량진->여의도 방향으로 좌회전 설치 검토					설계 보완
6	도로(1)-06	포장공 본선 차도부 보조기층 두께를 40cm->20cm 조정					설계 보완
7	도로(1)-07	배수공 우수받이 연결관 수량을 3% 할증하여 반영					설계 보완
8	도로(1)-08	맨홀 인하품 추가 및 폐기물량 토공이월 적용하여 추가 반영					설계 보완
9	도로(1)-09	시설유도부 설치 현황과 수량산출서 수량이 서로 상이하므로 통일					설계 보완
10	도로(1)-10	노면감시 설치 현장과 수량산출서 수량이 서로 상이함으로 통일					설계 보완
11	도로(1)-11	포장공 보도포장 수량집계표 type 1의 #####로 표시되어 있는 것을 수정하자.					설계 보완
12	도로(1)-12	본선포장의 보조기층 두께를 15cm에서 10cm으로 변경하자					설계 보완
13	도로(1)-13	장애인 보행자의 편의를 위해 보도구간 및 교통섬 구간에 점자블럭을 설치하자					설계 보완
14	도로(1)-14	포장공의 본선차도부 보조기층 두께를 40cm→20cm 로 조정하자.					설계 보완
15	도로(2)-01	노들북교량을 우선철거하고 남측교량으로 양방향 통행하는 단계별 철거로 가교를 삭제
16	도로(2)-02	가교를 삭제하고 보강토 옹벽으로 차로를 2m확장하자.
17	도로(2)-03	기존 가드레일중 상태가 양호한 가드레일은 재활용하자.
18	도로(2)-04	토공량 산출시 포장깨기 및 구조물 깨기는 제외하자.

순	제안번호	제 안 명	공 사 비(원)			채택 여부	비고
			개 선 전	개 선 후	증 감 액
19	구조-01	가교설치를 배제하자.
20	구조-02	런칭철거방안을 검토하자.
21	구조-03	크레인 용량(550C/C)을 적정화 하자.
22	구조-04	철거 및 파쇄공법을 최적화하자.
23	구조-05	콘크리트 절단 두께를 세분화하자.
24	구조-06	가교손율을 조정하자.
25	구조-07	가교설치에 따른 토공부 옹벽 및 법면 절취 예산을 확보하자.					설계 보완
26	토목시공-01	버스터 파쇄 조정하자.
27	토목시공-02	현장내 버스터 파쇄를 외부로 이동 파쇄하자.
28	토목시공-03	버스터 단가를 조정하자.
29	토목시공-04	부재 인양 크레인 규격을 조정하자
30	토목시공-05	표지판 설치(삼각, 원형) 무근 con’c 깨기를 제외하자.
31	토목시공-06	모범운전자(교통신호수)를 보통인부로 적용하자.
32	토목시공-07	교통신호수 투입 인원 조정하자.
33	토목시공-08	1식 단가는 세부내역을 첨부					설계 보완