설계VE제안 채택결과

아이디어 건수(A)	반 영(B)			미반영(기각)	반영률(B/A)
	최종채택	설계기반영	설계반영
112건	32건	0건	75건	5건	95.5%

<대안개발>

아이디어번호	내 용
I-01	기초는 같은 두께로 구분하여 조정하자.
I-02	전 층의 기둥위치가 같도록 조정하자.
I-04	슬래브배근 간격을 조정하자.
I-05	지하외벽의 배근량을 조정하자.
I-10	PF보드(페놀폼 단열재)적용성을 재검토하자.
I-15	가설방음벽의 규격을 변경하자.
I-19	차수실링(차수판)을 적용하자.(지상1층 외벽 화강석의 창호 접합부)
I-21	지하주차장, 기계실, 중수조 벽 마감을 변경하자.
I-23	외단열+석재 오픈 조인트 코너구간의 구조틀을 보강하자.
I-30	수직인화물 양중설비를 변경하자.
I-33	거푸집 규격을 변경하자
I-38	알루미늄 루버를 변경하자.
I-39	창호형상을 변경하자.
I-40	층간슬라브를 외부로 추가 설치하자.
I-53	흙막이가시설의 버팀보형식을 변경하자.
I-54	흙막이가시설의 벽체형식을 변경하자.
I-55	일부 암반구간(버팀보 미설치구간)에 록볼트를 적용하자
I-56	버팀보(Raker) 구간을 어스앵커(Earth Anchor)로 변경하자.
I-57	버팀보 형식을 STRUT에서 자연터파기+STRUT로 변경하자.
I-64	중수처리시설을 삭제하자
I-65	겸용수조를 소화수조와 위생수조로 분리하자
I-68	에너지관리시스템의 내역을 2개이상 견적받아서 처리하자
I-72	동파방지열선을 메탈히터로 변경하자

아이디어번호	내 용
I-74	실험실 배기휀을 변경하자(에어포일->시로코형식)
I-80	하수악취 저감시스템을 삭제하자.
I-82	특고케이블(24KV FR CNCV 60㎟) 2라인을 1라인으로 변경하자
I-85	전기실은 차수대책을 수립하자
I-91	ESS설비를 삭제하자.(공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한규정, 제11조 5항 4조)
I-103	주차유도설비를 단순화하자.
I-104	인조화강석블럭 하부 투수시트를 삭제하자
I-105	수관폭을 기준으로 관목식재 밀도를 조정하자
I-112	휴게공간을 조성하자