□ 설명자료

○ 공공기관 선정사유 및 소방대상물의 관리대상

- 공공기관 선정사유 : 국민안전처에서 실시한 2015년도(2014년도 실적) 재난관리평가 대상 기관에 대해서 조사

구 분	우수그룹	보통그룹	미흡그룹
일반공공 (12)	국립공원관리공단 한국도로공사 한국수자원공사	한국토지주택공사, 한국가스안전공사 한국철도시설공단, 한국가스공사 수도권매립지관리공사, 한국농어촌공사	한국전기안전공사 한국시설안전공단 한국전력공사
철도공공 (11)	서울특별시도시철도공사 신분당선(주) 대전광역시도시철도공사	대구시도시철도공사, 광주광역시도시철도공사, 한국철도공사, 서울메트로, 서울9호선운영(주)	인천교통공사 코레일공항철도(주) 부산교통공사

- 소방대상물의 관리대상 : 소방시설관리대상을 특급, 1급, 2급으로 분류하되, 공공기관은 관계인 책임을 명확히 명시하기 위하여 별도로 구분 관리함

○ 소방용품 설명

품 목	설 명
[소화기]	소화약제를 압력에 의하여 방사하는 기구로써 사람이 조작하여 소화하는 소방용품 충전되는 소화제 종류에 따라 분말소화기와 가스계소화기, 액체계소화기 등으로 분류 [분말소화기] 분말소화약제를 충전한 소화기 [가스계소화기] 할론소화약제, 청정소화약제, CO2소화약제를 충전한 소화기 [액체계소화기] 강화액, 침윤제를 충전한 소화기
[자동확산소화기]	화재시 열에 의해 자동으로 소화약제를 방사하는 소화용구 주방이나 보일러실 등에 설치
[에어졸식소화용구]	소화기보다 작은 형태로 스프레이식으로 방사하는 간이소화용구 일반 가정이나 자동차 등에 설치하여 사용
[투척용소화용구]	화재발생시 던져서 소화를 행하는 소화용구 어린이집, 노유자 시설 등에 설치
[소화약제]	소방설비에 사용되는 가스계, 액체계, 분말상의 물질 할론1301, 분말소화약제, 포소화약제 등이 있음
[주거용주방자동소화장치(자동식소화기)]	가스의 누출이나 화재발생시 경보를 발하고 가스의 누출을 자동으로 차단하며 자동으로 소화약제를 방사하여 소화하는 것으로 아파트 주방에 설치
[캐비넷형자동소화장치]	화재발생에 따른 열이나 연기를 감지하여 경보를 발하고 자동으로 소화약제를 방사하는 소화장치 전산실, 컴퓨터실 등 수손피해가 예상되는 장소에 설치
[가스.분말식자동소화장치]	화재발생에 따른 열이나 연기를 감지하여 자동으로 소화약제를 방사하는 소화장치 (소화약제 : 가스, 분말) EPS실, TPS실, 배전반 등 밀폐된 장소에 설치
[고체에어로졸자동소화장치]	화재발생에 따른 열이나 연기를 감지하여 자동으로 소화약제를 방사하는 소화장치 (소화약제 : 미세한 분말) EPS실, TPS실, 배전반 등 밀폐된 장소에 설치
[소방호스]	화재 시 소화전이나 소방자동차 등에 연결하여 소화용수를 방수하기 위한 호스 쟈켓트 부분과 결합금속구로 구성
[완강기]	화재 발생시 계단, 승강기 등을 사용하기 곤란할 경우에 창문이나 베란다 등을 통해 하강로프장치로 내려오는 피난기구
[스프링클러헤드]	화재로 인한 열기에 반응하여 방사구에서 물을 뿜어 소화하는 제품 천정 또는 지붕 밑, 측벽 등에 설치
[송수구]	송수구는 소방대상물의 외벽 또는 그 직근에 설치하여 소화설비에 소화용수를 보급하기 위한 관이음부와 접합부로 구성된 제품
[구조대]	화염과 연기로 건물내의 계단을 사용할 수 없을때 지상으로 직접 피난하기 위해 사용하는 것으로 섬유 포지로 만들어진 긴자루모양의 터널을 사용자가 내부에 들어가 자중에 의해 내려오는 피난 기구
[피난사다리]	화재시 긴급 대피하거나 구조, 활동하는데 따른 안전성과 조작의 편의성 등을 고려하여 횡봉,종봉의 간격, 안치수 등을 규정하고 있고 디딤면이 미끄러지거나 걸림장치 등이 빠지지 않도록 견고한 구조로 되어 있는 피난기구
[공기호흡기]	공기호흡기와 공기호흡기의충전기로 구분 공기호흡기는 화재현장에서 인명구조 또는 진압활동 시 신선한 공기를 호흡할 수 있도록 고압용기에 공기를 축압하고 마스크로 송기되도록 제작된 개인장비 공기호흡의 충전기는 용기 등에 호흡용 공기를 압축·충전할 수 있는 장비
[기동용수압개폐장치]	소화설비 배관내의 압력을 감지하고 일정압력이 떨어지면 압력스위치를 작동시켜 주펌프를 가동시키거나 충압펌프를 가동하여 전체 배관내의 압력을 일정하게 조정하는 장치
[유수제어밸브]	유수검지장치와 일제개방밸브로 구분됨 유수검지장치는 소방설비 배관내에 장착되어 밸브 본체내의 유수현상을 자동적으로 감지하여 신호와 경보를 장치로 습식, 준비작동식, 건식으로 구분 일제개방밸브는 개방형 스프링클러설비, 물분무 소화설비 또는 포소화설비에 사용하는 밸브로서 화재발생시 자동 또는 수동식 기동장치에 의하여 열려지는 소방용 밸브
[관창]	소방호스, 방수총, 중간연결금속구의 말단에 연결되어 소화용수를 화점에 방수하게 하는 토출기구
[소화전]	옥내소화전방수구와 옥외소화전으로 구분 옥내소화전방수구는 소화전함내에 설치되는 방수구로서 소방호스에 연결되어 소화용수를 개방하거나 차단하는 밸브 옥외소화전은 옥외소화전설비의 소화수 토출밸브로서 소방대상물 주변에 일정간격으로 설치되어 화재발생시 밸브를 개방하여 사용하는 제품
[유도등]	화재발생시 인명의 안전을 위하여 비상탈출구 또는 피난을 위한 설비까지 안전하게 대피할 수 있도록 등화나 표지 등을 이용한 피난기구 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등 등을 포함
[비상조명등]	화재발생 등으로 인하여 전원이 차단되는 경우에 안전하고 원활한 피난활동을 할 수 있도록 비상조명으로 활용할 수 있는 장치 상용전원이 차단되면, 비상전원으로 자동전환되어 점등되는 조명등
[감지기]	화재 시 발생되는 열이나 연기를 이용하여 화재를 조기에 감지하는 장치 열감지기, 연감지기, 복합형 감지기, 불꽃 감지기 등을 포함 [감지기] 수신기에 접속하여 화재신호를 발신하는 장치 [단독경보형감지기] 수신기와 접속되지 않고 자체 음향장치에서 화재를 경보하는 장치
[수신기]	감지기나 발신기에서 발하는 화재신호를 직접 또는 중계기를 통해 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하는 장치 작동 방식 등에 따라 P형, R형 등으로 구분
[중계기]	감지기, 발신기, 가스누설경보기 등에서 발하여진 신호를 수신기, 소방설비 제어반 등에 신호를 발신하는 장치 전원을 공급받는 방식에 따라 수신기 등에서 전원을 공급받는 방식, 자체적으로 전원을 공급받는 방식 등으로 나누어짐
[발신기]	화재발생신호를 수신기 또는 중계기에 수동으로 발신하는 장치
[경종]	경보기구 또는 비상경보설비에 사용되는 벨 등의 음향장치 90㏈ 이상의 음향을 발하여야 함
[가스누설경보기]	가연성가스 또는 불완전연소가스가 새는 것을 탐지하여 관계자나 이용자에게 경보하여 주는 장치 사용가스 및 장소에 따라 LNG, LPG, 단독형, 영업용, 공업용 등으로 구분
[누전경보기]	경계전로의 누설전류를 검출하여 관계자에게 경보를 발하는 설비로 변류기와 수신부로 구성되는 장치를 말한다. 수신부란 변류기로부터 검출된 신호를 수신하여 관계자에게 경보하는 장치 변류기란 경계전로의 누설전류를 검출하여 수신부로 송신하는 장치