설명절 대비 공원 토건시설물 점검표

점검 내용	점검 결과
￭ 산책로 및 공원내 도로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	이상 없음
․싱크홀 발생 여부	이상 없음
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	이상 없음
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	이상 없음
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	이상 없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상 없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상 없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상 없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상 없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	이상 없음
￭ 옹벽·석축
․옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
․옹벽 철근 노출 및 누수·백태 발생 여부	이상 없음
․옹벽 배수공 막힘 여부	이상 없음
․석축 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
․견칫돌 유실 및 이격 등 이상 유무	이상 없음
․배부름 현상 여부	이상 없음
￭ 교량 및 보도육교
․주요 부재 구조적 균열 및 변형 유무	이상 없음
․교면포장 및 보도육교 데크 이상 유무	이상 없음
․교량 배수시설 및 기타 부대시설 이상 유무	이상 없음

점검 내용	점검 결과
￭ 사면계단
․계단 하부 기초 침하 등 이상 유무	이상 없음
․계단 주요 부재 균열 및 변형 도색 등 이상 유무	이상 없음
․계단 상부 데크 및 난간 등 이상 유무	이상 없음
․계단 미끄럼 방지시설 설치 이상 유무	이상 없음
￭ 건축물
․주요 부재의 구조적 균열과 변형 유무	이상 없음
․축대, 옹벽의 안전상태	이상 없음
․건축물주변 부등침하	이상 없음
․기타 건축물 부대시설 결함 사항	이상 없음

2017.  1. 24. (  화  )요일

점검자    직 :    기계7   성  명 :   이 기 억 (인)

직 :            성  명 :            (인)