설비분야 안전시공을 위한

주요공종『안전점검 체크리스트』

도시기반시설본부

(설 비 부)

안전점검 체크리스트(용접작업)

□ 공사명 : ○○○ 공사

연번	점검항목	예	아니오	개선사항
①	용접작업에 의한 안전작업수칙 등 특별안전 교육을 실시하였는가?	√
②	적절한 안면 차광 보안면을 착용하고 있는가?
③	보호의는 적절한 것을 착용하였는가? 특히 팔부위는 잘 덮혀져 있는가? 인근작업자가 불필요하게 전기 아크에 노출 되고 있지 않은가?
④	용접작업 주위에 불이 붙기 쉬운 신나 등 화재나 폭발가능성이 있는 유기용제, 화학물질 이물질을 그대로 방치되어 있지 않는가 ?
⑤	고소용접시 안전대 착용 및 하부에 불티 비산 방지막과 바닥에 불티 받이포는 설치되어 있는가?
⑥	화재나 응급상황시 출구나 비상구를 쉽게 이용할 수 있는가? 혹시 비상구 주위에 물건을 적재하고 있지 않는가?
⑦	용접작업장에 소화기가 비치되어 있는가? 소화기는 충분히 충전되어 있는가?
⑧	용접기 본체의 외함접지는 되어 있는지? 용접기는 자동 전격방지장치가 설치되어 있는가?
⑨	절연캡이 파손된 용접기 홀더를 사용하고 있지 않는가?
⑩	용접작업과 도장작업을 동시에 하고 있지는 않은가? ☞ 우리나라는 용접작업과 도장을 같은 장소에서 하다가 화재사고가 빈번히 발생하고 있음

작업일시 : 2016.     .      .

작업공종 :

작 업 자 :          성명)           (서명)

확 인 자 :  건설사업관리기술자      (서명)

책임 건설사업관리기술자 귀하

안전점검 체크리스트(기계장비 반입·설치)

□ 공사명 : ○○○ 공사

연번	점검항목	예	아니오	개선사항
①	장비 반입계획서를 작성하고 그 작업 계획에 의거 작업이 실시되고 있는가?
②	작업구간, 장비의 접촉위험 장소에 근로자 출입 금지, 접근방지책 등의 안전조치를 취하였는가?
③	장비의 반입통로는 확보되어 있는가?
④	안전모 및 안전대 등 개인 보호구는 착용 하였는가?
⑤	장비반입 하역기계(크레인 등) 아웃트리거 받침 상태 등은 이상이 없는가? 장비의 정격하중을 표시하고 과부하 방지장치 등은 이상이 없는가?
⑥	신호수(유도자)를 배치하고 신호방법 및 제한 속도 지정하여 관리하고 있는가?
⑦	장비 및 자재 적재시 평탄하고 견고한 지반에 안정되게 적재하였는가?
⑧	반입장비는 인양용 와이어로프가 2줄 걸이로 견고하게 결속되어 있는가?
⑨	중장비 운전원은 자격을 보유하고 있는가?
⑩	작업장소에는 충분한 채광 또는 조명시설과 조도(150LUX)이상 확보되었는가?

작업일시 : 2016.     .      .

작업공종 :

작 업 자  :          성명)           (서명)

확 인 자 :  기계,전기 감리원        (서명)

책임 건설사업관리기술자 귀하

안전점검 체크리스트(기계설비 설치)

□ 공사명 : ○○○ 공사

연번	점검항목	예	아니오	개선사항
①	안전모, 안전대 등 개인 보호구를 착용 및 체결하고 작업을 하는가?
②	사다리, 이동식틀비계 사용시 평탄하고 견고한 지반에 설치하여 전도방지 조치 (아웃트리거)는 되어 있는가?
③	고소작업대차는 난간대, 과상승방지장치, 비상정지장치는 작동하는가? 배관, 닥트 설치시 협착의 위험은 없는가?
④	고소작업대차는 안전인증을 받았는가?
⑤	작업대로 사다리 등을 불안전하게 사용하고 있지 않는가?(높이 2m 작업시 사다리 사용)
⑥	기계장비 인양·설치시 낙하할 위험은 없는가? 배관, 닥트 설치시 낙하할 위험은 없는가?
⑦	그라인더(절단) 작업시 보안경 등 안면 보호구 및 방진 마스크는 착용하고 있는가?
⑧	작업장의 조도(150 Lux 이상) 적절하며 밀폐된 장소의 경우 환기장치는 설치되어 있는가?
⑨	원형절단기로 배관 절단시 그라인더 날(숫돌) 은 규격품을 사용하고 있는가? ※ 절단기 회전수〈그라인더 날 허용 회전수
⑩	고속절단기 커버 및 회전부 덮개는 설치되어 있고 견고하게 고정되어 있는가?

작업일시 : 2016.     .      .

작업공종 :

작 업 자  :          성명)           (서명)

확 인 자 :  기계,전기 감리원        (서명)

책임 건설사업관리기술자 귀하

안전점검 체크리스트(수배전반 설치)

□ 공사명 : ○○○ 공사

연번	점검항목	예	아니오	개선사항
①	작업자들은 개인 보호구를 적정하게 착용하고 있는가?	√
②	크레인 등 이용 시 신호수를 배치하였는가?
③	크레인 등 이용 수배전반 하차 시 아우트리거는 편평하고 견고한 지면에 설치하였는가?
④	밸트 슬링 사용 수배전반 하차 시 낙하되지 않도록 고리, 봉제부, 몸체 등 제반 규정에 적합한 것을 사용하고 있는가?
⑤	밸트 슬링 사용 수배전반 하차 시 고리에 2줄 4점 걸기로 하차하고 있는가?
⑥	큐비클 내부에서의 작업 중 주변 돌출부에 대한 충돌 보호조치를 취하였는가?
⑦	큐비클 상단에서 작업 시 추락 위험이 없도록 안전한 발판을 설치하고 작업 위치 조건에 따라 이동식 비계를 설치하였는가?
⑧	작업 발판 및 이동식 비계 사용 시 제반 안전 규정에 적합한 제품을 사용하였는가?
⑨	수배전반 설치 작업 시 필요 조도 150 Lux 이상 확보 하였는가?
⑩	변전실 바닥 마감재가 Access Floor인 경우 수배전반 반입 시 집중 하중에 의한 Access Floor Support 전도 위험은 없는가?

작업일시 : 2016.     .      .

작 업 자  :          성명)           (서명)

확 인 자 :       감리원             (서명)

책임 건설사업관리기술자 귀하

안전점검 체크리스트(가설전기 분전반)

□ 공사명 : ○○○ 공사

연번	점검항목	예	아니오	개선사항
①	설치장소는 적정한가?	√
②	분전반 외함 접지상태 적정한가?
③	잠금장치 설치 및 위험표지판은 부착 하였는가?
④	빗물 등이 유입되지 않도록 방수형 외함을 사용하였는가?
⑤	누전차단기는 적정용량을 사용하였는가?
⑥	분전반 내부에 이물질 및 분진 등이 없도록 청결상태를 유지하였는가?
⑦	케이블의 피복상태(외장 손상, 충전부 노출 등)는 양호한가?
⑧	사용하지 않는 케이블 끝을 감전, 누전방지를 위해 절연테이프 등으로 완전히 절연하였는가?
⑨	문어발식으로 콘센트를 사용하였는가?
⑩	작업 종료 후 차단기를 개방하였는가?

작업일시 : 2015.     .      .

작 업 자  :          성명)           (서명)

확 인 자 :        감리원            (서명)

책임 건설사업관리기술자 귀하

안전점검 체크리스트(한전 수전작업)

□ 공사명 : ○○○ 공사

연번	점검항목	예	아니오	개선사항
①	작업자들은 개인 보호구를 적정하게 착용하고 있는가?	√
②	작업자들이 전기공사를 수행할 자격을 갖추고 있는가?
③	작업 도구 및 장비는 적정한가? (특고검전기, 절연측정기, DS봉, 상방향Check기, Tester, 토크렌치 등)
④	전력케이블, 전력콘덴서 등의 잔류전하를 완전히 방전 하였는가?
⑤	검전기구로 충전여부를 확인하였는가?
⑥	작업시 작업자와 충전부위 이격거리는 적정한가?
⑦	변전실(전기실)내 환경이 전기를 공급해도 적정한가?
⑧	변전실(전기실)에 소화기 및 소방설비는 정상인가?
⑨	수전후 큐비클 및 변전실(전기실) 잠금장치를 하였는가?
⑩	변전실(전기실) 외부에 위험안내 표지 및 관계자 비상연락망을 안내하였는가?

작업일시 : 2015.     .      .

작 업 자  :          성명)           (서명)

확 인 자 :        감리원            (서명)

책임 건설사업관리기술자 귀하