국제규격의 축구장과 부대시설 내역

□ 축구장 내역

구 분	규 격 및 재 질	세 부 사 항	비 고
축 구 장	• 국제규격 : 105X68m - 사이드공간 포함시 : 115X74m • 재질 : 무충진 인조잔디 + PAD	• 사이드라인 : 최소 3m 골라인 : 최소 5m 확보 • 인조잔디 35mm, PAD 10mm	골대 포함
비구방지 그 물 망	• 규격 : 68mXH6m 2개소 - 양쪽 골라인 5m 후방에 설치	• P.E.그물망 + 와이어로 설치하여 볼에 의한 파손 최소화

□ 부대시설 내역

구 분	규 격 및 재 질	세 부 사 항	비 고
야간조명시설	• 평균조도 : 300(lux) 이상 • 높이 : 15m • 수량 : 4개
간이스탠드	• 500석 규모의 간이스텐드&행사무대	•방부목, 조립식, 또는 혼합형
조깅트랙	• 우레탄 125CmX2레인 이상	•축구장 외곽으로 설치
관리실	• 3X6m 1개소
샤워실 탈의실	• 3X6m 2개소(남․여)
화장실	• 3X6m 1개소(남․여)
주차장	• 승용차 30대분 이상 확보