한강 시민이용시설을 활용한

태양광 발전시설 설치 예시

□ 위치(1)  자전거 도로 및 산책로

○ 설치방법 : 지주 및 와이어를 이용한 태양 추적식 모듈 설치

- 공간 활용의 다양화가 가능한 태양광 설치기술 도입

○ 설치규모 : 높이 6~8m, 폭 4m, 길이 연장 가능

► 한강변 자전거 도로 사례

		지주 간격 20m(가로등 활용)

* 설계풍속 40m/sec

□ 위치(2)  시민편익시설

화장실 활용	가로등 및 벤치 태양광	태양광 벤치셀터