BMT(성능평가) 방법 및 기준

가. 성능평가 환경 및 시스템 구성 방법

1) 네트워크 환경 : 10/100/1000M

2) 운영프로토콜 :  RTSP/RTP

3) 네트워크 카메라 : HD급(1.3M)@4Mbps

나. RTSP

1) RTSP를 이용해서 NVR에 영상데이터를 저장

2) NVR에서 RTSP신호를 분배하여 View PC에서 관제

구분	평가항목	평가 방법 및 내용	배점	비 고
1	RTST	ㅇ NVR에서 RTSP신호를 저장과 분배 - 채널 수 관계없이 배점	20점
		ㅇ NVR에서 RTSP신호를 저장 또는 분배 불가시	-40점	불가

다. 저장능력

1) RTSP를 이용해서 NVR에 영상데이터에 대한 저장능력 평가

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	저장능력	10ch 미만	11ch	12ch	13ch	14ch	16ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		-10점	2점	4점	6점	8점	10점

라. 검색능력

1) View PC를 다수의 채널을 동시에 검색

2) 검색에 소요되는 시간은 10초 미만으로 하며, 10초 이상의 시간소요시 별도의 배점 불가

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	검색능력	10ch 미만	11ch	12ch	13ch	14ch	16ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		-10점	1점	2점	3점	4점	5점

마. 재생능력

1) View PC를 다수의 채널을 동시에 재생

2) 재생에 소요되는 시간은 10초 미만으로 하며, 10초 이상의 시간소요시 별도의 배점 불가

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	재생능력	4ch 미만	4ch	6ch	9ch	12ch	16ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		1점	2점	3점	3점	4점	5점