설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성동구

○ 사  업  명 : 2018년 가로변 녹지량 확충사업(시민참여)

○ 사  업  비 : 150백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2018. 3. 9.(금)

심  의  내  용

◦ 차도 지표고 35.6m와 성토(마운딩) 계획고 37.8m 차이를 재검토하여 성토 및 마운딩 물량에 대한 재 산정이 필요

- 도면상 성토 및 마운딩 물량이 과다한 것으로 판단됨

◦ 녹지내 빗물이용과 차도에 흙쓸림 방지를 위해 녹지경계석 보다 흙쌓기 높이5~10㎝ 낮게 처리(추진요령 참조)

◦ 기존 은행나무(B40)과 칠엽수(B40)는 최대한 존치하고 소나무 최소화 식재

◦ 소나무 재선충 예방 및 확산방지를 위해 소나무는 식재를 지양하고, 경관을 고려하여 불가피한 경우 식재할 경우 아래 사항 준수(자연생태과-2834호(‘16.2.12.))

- 1년 6개월에서 2년 이내에 예방나무주사를 하였고 굴취시 재선충병 방제조치(약제 살포 등)한 소나무류로 식재

- 생산(굴취)에서 하자까지 이력사항 기록관리

◦ 에메랄드 그린의 경우 수고의 규격 향상 필요(H1.0 → H1.5 이상)

◦ 다년생 초화류(지피식물) 식재시 동절기 경관을 고려하여 낙엽 초화류 보다 상록 초화류를 식재하고 품종을 단순화하여 군식(소품종 대량식재)으로 식재

◦ 겨울철 경관 및 관리를 고려한 그라스(Grass)류 도입을 검토

- 억새(모닝라이트, 그린라이트), 수크령, 에키네시아(Echiacea) 등

◦ 동절기 경관을 저해할 수 있는 화산송이(석재)를 대신하여 잔디, 맥문동, 송악, 덩굴사철 등 지피류 도입 검토

◦ 도로 중앙에 위치하여 효과가 미비할 것으로 판단되는 소나무 아래 수목 투사등(10개소) 제외 검토

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결