설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성북구

○ 사  업  명 : 2017년 가로변 녹지량 확충사업

○ 사  업  비 : 300백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2017. 4. 20.(목)

심  의  내  용

◦ 동대문구로 이어지는 뚝마루길의 연계성을 고려하여 주동선의 포장재료와 주 수종은 통일성을 갖는 것이 필요하고, 기존 주차공간을 활용한 운동 및 휴식공간에 중랑천의 조망을 열어주고 그늘 제공을 위해 느티나무의 이식을 공간 내부로 하는 방안을 검토하여 설계

◦ 왕벚나무 중 장미터널 이외의 왕벚나무는 초기 경관을 고려하여 규격 상향 설계(왕벚나무 B8 ⇒ B12 상향)

◦ 산책로에 포설되는 고무칩 포장은 중금속, 발암물질 등에 안전한 제품으로 설계

◦ 장미터널을 일괄적으로 계획하기 보다는 일부 구간에 다른 덩굴류(큰꽃으아리 등)로 특화하고, 덩굴터널의 기능에 비하여 복잡한 목재 트랠리스의 구조를 단순하게 설계

◦ ‘서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인’과 ‘서울우수공공디자인 인증제 제품’을 참고하여 벤치와 파고라를 도입하고, 철재 제품은 무광 기와진회색을 도장토록 시방서와 도면에 표기 바람

◦ 녹지내 하층부에 직사광선을 받지 못하는 나대지에 푸른도시국 업무추진 관련 협조사항[2017.2.24.(금)] ‘공원내 수목 하부 나대지 지피식재 확대’ 자료를 참고하여 설계

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결