붙 임		산소농도 측정 결과 (24.01.16)

사진 1	사진 2
증압장	성산2 증압장
산소농도 기준	18% 이상, 23.5% 미만 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조 의거)
산소농도 측정 결과	21.0% (적합)
작업전 환기 여부	약 10분간 환기