화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 06. 07. (일요일) 21:55
발화장소	버스정류장 종점 타이어
대 상 명	성동구 성수동2가 649-2 태진운수
건물구조	철근콘크리트조 평슬라브 3동 연면적:1,193.66.77[eqn: m ^{2}]
원 인	조사중		화재종류	타이어 화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 120만원 부동산 : 없음
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(21:56), 완진(22:12), 귀소(23:00)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬방 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 7명 (펌프 5, 탱크 2)
		차량 : 총 2대 (펌프 1, 탱크 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박현수	현장지휘(펌프)	소방장	유은귀	운 전 원(탱크)
	소방위	이영호	관 창 수(펌프)	소방사	이 준	관창보조(탱크)
	소방위	이상학	관창보조(펌프)
	소방위	이준경	관창보조(펌프)
	소방장	이재청	운 전 원(펌프)
소방용수		차량에 충수 된 용수 및 지상식 소화전에서 용수보수

3. 임무별 활동상황

펌프차	창고 담사이에 있는 타이어와 유류탱크에 방수 실시하여 진압 후 잔화정리하고 현장지휘대에 현장 인계함.
탱크차	주변 교통정리 및 소방용수점령하여 보수작업에 임함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 장소가 협소하여 발화지점에 접근이 어려움.

◊ 바닥이 미끄러워 진압대원이 넘어질 우려.

◊ 화재장소가 인근주택건물과 인접해 있어 연소확대 우려가 있음.

◊ 유류탱크에 화재가 발생해 폭발로 인한 2차연소확대 우려가 있음.

○ 대  책

◊ 현장활동 장소를 확보하고 안전거리를 확보하고 화재를 진압.

◊  현장에서 뛰지않고 빠른걸음으로 활동개시

◊ 선착대는 화점을 중점으로 진압을 하고 후착대는 연소확대방지를 위해 주택쪽으로 진입        해 연소확대를 방지

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도