화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 08. 19. (화요일) 23:59
발화장소	인쇄소 2층
대 상 명	성동구 성수동2가 269-6번지 2층 제삼인쇄소
건물구조	철근 콘크리트조
원 인			화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 650 만원 부동산 : 200 만원
기 상	날씨 : 비

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(23:59), 완진(00:21), 귀소(01:30)
출동경로	성수119안전센터 → 성동웨딩홀 좌측 골목 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 10명 (펌프 5, 탱크 2, 구급 3)
		차량 : 총 3대 (펌프 1, 탱크 1, 구급 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박현수	현장지휘(펌프)	소방장	정한신	구급반장
	소방위	이영중	관 창 수(펌프)	소방사	박영화	구급대원
	소방위	이상학	관창보조(펌프)	소방사	신인철	구급운전
	소방교	유준연	관창보조(펌프)
	소방장	이재청	운 전 원(펌프)
	소방사	김진우	관창보조(탱크)
	소방교	이희영	운 전 원(탱크)
소방용수		탱크차 운전원이 펌프차량에 보수 실시함.

3. 임무별 활동상황

펌프차	65mm 수관 5본 연장하여 2층 인쇄기계에 직사 방수 실시 후 구조대에 의해 시건개방 완료됨과 동시에 45mm 어뎁터 이용 45mm 수관 4본을 연장하여 옥내로 진입 후 화점에 주수 실시함. 1차 소화 후 내부검색 및 환기 실시 후 이상없음을 확인, 잔화정리 실시함.
탱크차	펌프차량에 보수 실시함(타대 펌프 및 탱크에서 연계 보수 실시함)
구급차	구급차는 원활한 작업을 위해 차량 통제 및 보수작업 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 인쇄기계 공장으로 전기에 의한 감전위험이 있음.

◊ 내부 작업 중 갑작스럽게 기계가 작동 되면 2차사고 유발할 위험이 있음.

◊ 좁은 골목으로 소방차량의 진입에 어려움 있음

○ 대  책

◊ 화재대응 메뉴얼 숙지 후 전원차단을 실시하여 갑작스러운 기계의 작동이나 감전등에

대비토록 한다.

◊  평상시 소통 훈련 등을 통한 소방차량 진입이 원활하게 되도록 함.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도