화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 10. 06. (월요일) 21:03
발화장소	염색공장 내 건조대 내부 및 집기류
대 상 명	성동구 성수2가1동 310-27번지 옆집 (333-94번지)
건물구조	양식 세면벽돌조
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 2,605,000 원 부동산 : 1,590,000 원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(21:03), 완진(21:17), 귀소(22:15)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 성수이로 → 연무장길 → 성수일로 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 7명 (펌프 5, 탱크 2)
		차량 : 총 2대 (펌프 1, 탱크 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	나종성	현장지휘(펌프)	소방사	민재연	관창보조(탱크)
	소방위	김경화	관 창 수(펌프)	소방위	권영석	운 전 원(탱크)
	소방장	전형관	관창보조(펌프)
	소방사	박일용	관창보조(펌프)
	소방장	최정호	운 전 원(펌프)
소방용수		펌프차 운전원이 펌프차량에 보수 실시함.

3. 임무별 활동상황

펌프차	현장 도착하여 확인한 바 건물의 외부로 설치된 배연구에 연기가 많이 나고 있었고 문이 잠겨있어 와이어커터기로 강제 개방하고 진입함. 요구조자 없음을 확인하고 건조대 옆에 집기류와 동시에 건조대 안에서도 불꽃이 확인되어 화재진압함. 건조대 안에서 지속적인 연기가 발생하여 건조대 윗부분을 해체하여 진압 작전 전개함. 잔화정리 중 건조대 연료통에서 등유가 새어 임시 조치하고 완진 확인 후 현장 인계함.
탱크차	소화전을 점유하고 펌프차에 보수함과 동시에 차량 통제 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 건조대 내부에 천이 훈소하고 있어 부주의할 경우 화재확대의 우려 있음

◊ 공장 내부 통로에 장애물이 많아 대원의 부상 염려 있음

◊ 좁은 골목으로 소방차량의 진입에 어려움 있음

○ 대  책

◊ 지렛대등을 이용한 기계 내부의 화재 발생 가능성을 확인함.

◊  평상시 소통 훈련등을 통한 소방차량 진입이 원활하게 함.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도